	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	ВЛ-6 кВ от опоры № 83 по ВЛ 6 кВ Правда ПС Г-6. Опора №1. в т.ч. КТП № 360.

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Ростовская область, муниципальный район Красносулинский, сельское поселение Комиссаровское

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	46 кв.м ± 1.36 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут устанавливается для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ от опоры № 83 по ВЛ 6 кВ Правда ПС Г-6. Опора №1. в т.ч. КТП № 360.
(п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).
Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-61, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	516228.27
	2240978.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	516228.76
	2240978.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	516229.26
	2240979.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	516229.59
	2240979.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	516229.89
	2240979.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	516230.15
	2240979.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	516230.38
	2240979.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	516230.55
	2240980.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	516230.67
	2240980.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	516230.73
	2240980.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	516230.73
	2240980.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	516234.56
	2240983.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	516235.03
	2240983.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	516235.33
	2240984.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	516235.57
	2240984.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	516235.73
	2240984.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	516235.81
	2240985.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	516235.81
	2240985.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	516235.73
	2240986.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	516235.57
	2240986.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	516235.33
	2240987.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	516235.03
	2240987.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	23
	516234.67
	2240987.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	24
	516234.26
	2240988.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	25
	516233.82
	2240988.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	26
	516233.36
	2240988.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	27
	516232.89
	2240988.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	28
	516232.42
	2240988.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	29
	516231.98
	2240988.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	30
	516227.87
	2240985.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	516228.27
	2240978.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–
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