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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 1585
г. Красный Сулин

Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», а также постановлением Собрания депутатов Красносулинского района от 05.09.2022 № 12 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево», учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о проведении публичных слушаний от 06.10.2022, руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево» в следующем составе:
1.1. Раздел «Проект планировки территории. Графическая часть» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Положение о размещении линейного объекта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории для размещения объекта «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево» в следующем составе:

2.1. Раздел «Проект межевания территории. Графическая часть» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.2. Раздел «Проект межевания территории. Текстовая часть» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Администрации Красносулинского района Бисаинова А.Р.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит

отдел строительства и архитектуры

Приложение № 1

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 27.10.2022 № 1585
Проект планировки территории. Графическая часть

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]YenobHuie obosHaueHus
—— - ——-——-———  —2pUHuud paspabomku npoekma naaHupobku
— —— —— ——— —2paHuud nojocs omBoga NuHeliHO20 oBbekma

—2paHUUE MyHUUUNGAbHEX 06pasobanull

K] ——————— —ocb cbpocHozo Konsekmopa

——+———+————+——ocb abmomobusbHoll gopozu

[ 3010 naupyemozo pasMeweHus TuHedHozo ofbekma
V70 -oxpauHaa 30Ha NiGHUPyEMOZ0 Pa3MELIEHUS NUHelHOZ0 0Bbekma
RN - oxpatHas 30Ha- cywecmBylowux UkXeHepHbx cemed
mmﬂ —uacmb 3emenibHo20 yuacmka KH 61:18:0600024: 48

=12 —noBopomHte mouku

3yl —obpasyembie 3emefbHbie yuacmku




[image: image3.jpg]21924
22271

@.’71 T

/. 2. ot

22356

Teppumopus MO "Topog 3bepebo”

T

a6
21638

Teppumopuq BJ'IGgUMUpObCKOZO Ce€JIbCKO20 noceneHuqa

%

215.08
21563
21578
21587
o T '/

. - ~

- 21605
21616 ?

o 21640
21633°
21661
21704

| |p1s12

‘} ﬂqua
258 |

| 21551
ol I

[

16.26 ‘
A2 useg

M |

TR asa
;’gﬂs }

|
I 21653

| ;15.5&

21561 715.68

21664

2237200

21383 o 21385

21428

21491

21514

YenoBHue obosHaueHus
——-——-——-——  —2pUHuud paspabomku npoekma naaHupobku
— —— —— ——— —2paHuud nosocs omBoga NuHeliHO20 0Bbekma

—2paHUUE MyHUUUNGAbHEX 06pasobanull

K1 ——————— —ocb cbpocHozo kossekmopa

——+——+————+——ocb abmomobusbHoll gopozu

[ ] —30H0 naupyemozo pasMeweHus TuHedHozo ofibekma
V7 -oxpauHaa 30Ha niaHUpyeMO20 Pa3MeLiEHUS NUHelHo20 0bbekma
RN - oxpattas 30Ha- cywecmBylowux UkxeHepHbx cemed
mmﬂ —uacmb 3emenbHo20 ywacmka KH 61:18:0600024: 48

=12 —noBopomHte mouku

3y1 —0Bpasyemtie 3eMelibHbie y4acmKu





Управляющий делами

Администрации района 
 И.Ю. Кишкинова

Приложение № 2

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 27.10.2022 № 1585

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения

Планируемое размещение линейного объекта «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево» в рамках настоящего проекта планировки, предполагается в административных границах муниципального образования Владимировского сельского поселения Красносулинского района. 

Объект, состоит из:

безнапорный канализационный коллектор от точки подключения к существующим канализационным сетям (подводящий коллектор);

безнапорный канализационный коллектор от площадки КОС по направлению к оголовку точки сброса в водный объект (сбросной коллектор);

подъездная автомобильная дорога 5 категории сложности.

Земельные участки, предназначенные для размещения линейного объекта выделяются из состава земель муниципального образования Владимировского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.

Проектируемый ОСК состоит из:

1. Административно-хозяйственной зоны в котором размещены административно бытовые здания и сооружения.

2. Производственная зона в котором размещены:

насосная;

станция биологической очистки.

Основные характеристики линейного объекта 

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель


	1
	2
	3
	4

	1.
	Безнапорный канализационный коллектор от площадки КОС по направлению к оголовку точки сброса в водный объект (сбросной коллектор)
	м
	1411,0

	2.
	Подъездная автомобильная дорога 5 категории сложности 
	м
	147,0


Общая протяженность по данному линейному объекту 1558,0 м.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево» располагается на территории муниципального образования Владимировское сельское поселение на территории Красносулинского района Ростовской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

	ЗУ:1 (S=13146,89 м2)

	
	Х
	У

	1
	508598.60
	2236822.06

	2
	508611.33
	2236828.86

	3
	508585.31
	2236878.04

	4
	508551.02
	2236914.93

	5
	508524.40
	2236951.43

	6
	508499.91
	2236985.08

	7
	508499.04
	2237016.03

	8
	508506.93
	2237055.53

	9
	508510.27
	2237089.08

	10
	508538.53
	2237130.25

	11
	508544.96
	2237181.05

	12
	508549.97
	2237220.61

	13
	508554.87
	2237259.28

	14
	508580.50
	2237288.22

	15
	508607.13
	2237318.28

	16
	508629.36
	2237352.26

	17
	508646.01
	2237383.80

	18
	508669.42
	2237433.84

	19
	508654.21
	2237440.98

	20
	508657.65
	2237453.78

	21
	508659.85
	2237471.46

	22
	508655.92
	2237521.88

	23
	508653.64
	2237547.07

	24
	508649.54
	2237571.73

	25
	508642.51
	2237600.73

	26
	508636.02
	2237620.08

	27
	508632.37
	2237630.65

	28
	508629.36
	2237647.85

	29
	2237647.85
	2237667.79

	30
	508606.01
	2237715.91

	31
	508585.35
	2237761.68

	32
	508565.30
	2237807.16

	33
	508545.21
	2237852.73

	34
	508527.10
	2237894.41

	35
	508509.71
	2237934.43

	36
	508536.15
	2237974.02

	37
	508563.71
	2238015.33

	38
	508587.56
	2238051.05

	39
	508598.73
	2238066.15

	40
	508596.98
	2238067.45

	41
	508590.69
	2238072.09

	42
	508579.08
	2238056.38

	43
	508555.53
	2238021.09

	44
	508527.64
	2237979.29

	45
	508498.37
	2237935.43

	46
	508517.93
	2237890.42

	47
	508535.86
	2237849.14

	48
	508556.15
	2237803.12

	49
	508576.29
	2237757.43

	50
	508596.70
	2237712.23

	51
	508612.85
	2237665.15

	52
	508629.02
	2237618.00

	53
	508642.16
	2237570.30

	54
	508648.44
	2237521.18

	55
	508652.27
	2237472.31

	56
	508642.38
	2237435.48

	57
	508657.19
	2237428.54

	58
	508646.35
	2237403.05

	59
	508638.25
	2237388.20

	60
	508621.89
	2237356.94

	61
	508616.07
	2237346.74

	62
	508607.87
	2237334.08

	63
	508600.21
	2237323.74

	64
	508588.66
	2237308.44

	65
	508574.63
	2237292.95

	66
	508544.83
	2237259.66

	67
	508540.10
	2237222.28

	68
	508535.04
	2237182.31

	69
	508528.91
	2237133.90

	70
	508500.58
	2237092.62

	71
	508496.91
	2237055.77

	72
	508493.01
	2237016.72

	73
	508490.55
	2236982.79

	74
	508516.23
	2236945.67

	75
	508543.27
	2236908.59

	76
	508577.08
	2236872.19

	77
	508597.83
	2236832.99

	78
	508593.91
	2236830.89


	ЗУ:2 (S=2203,44 м2)

	
	Х
	У

	79
	508471.10
	2237058.04

	80
	508495.63
	2237174.28

	81
	508478.73
	2237197.39

	82
	508466.60
	2237188.57

	83
	508479.57
	2237170.83

	84
	508453.89
	2237049.13


	ЗУ:2 (S=12997,68 м2)

	
	Х
	У

	17
	508598.60
	2236822.06

	18
	508611.33
	2236828.86

	19
	508585.31
	2236878.04

	20
	508551.02
	2236914.93

	21
	508524.40
	2236951.43

	22
	508499.91
	2236985.08

	23
	508499.04
	2237016.03

	24
	508506.93
	2237055.53

	25
	508510.27
	2237089.08

	26
	508538.53
	2237130.25

	27
	508544.96
	2237181.05

	28
	508549.97
	2237220.61

	29
	508554.87
	2237259.28

	30
	508580.50
	2237288.22

	31
	508607.13
	2237318.28

	32
	508629.36
	2237352.26

	33
	508646.01
	2237383.80

	34
	508669.42
	2237433.84

	35
	508654.21
	2237440.98

	36
	508657.65
	2237453.78

	37
	508659.85
	2237471.46

	38
	508655.92
	2237521.88

	39
	508653.64
	2237547.07

	40
	508649.54
	2237571.73

	41
	508642.51
	2237600.73

	42
	508636.02
	2237620.08

	43
	508632.37
	2237630.65

	44
	508629.36
	2237647.85

	45
	2237647.85
	2237667.79

	46
	508606.01
	2237715.91

	47
	508585.35
	2237761.68

	48
	508565.30
	2237807.16

	49
	508545.21
	2237852.73

	50
	508527.10
	2237894.41

	51
	508509.71
	2237934.43

	52
	508536.15
	2237974.02

	53
	508563.71
	2238015.33

	54
	508587.56
	2238051.05

	55
	508598.73
	2238066.15

	56
	508596.98
	2238067.45

	57
	508590.69
	2238072.09

	58
	508579.08
	2238056.38

	59
	508555.53
	2238021.09

	60
	508527.64
	2237979.29

	61
	508498.37
	2237935.43

	62
	508517.93
	2237890.42

	63
	508535.86
	2237849.14

	64
	508556.15
	2237803.12

	65
	508576.29
	2237757.43

	66
	508596.70
	2237712.23

	67
	508612.85
	2237665.15

	68
	508629.02
	2237618.00

	69
	508642.16
	2237570.30

	70
	508648.44
	2237521.18

	71
	508652.27
	2237472.31

	72
	508642.38
	2237435.48

	73
	508657.19
	2237428.54

	74
	508646.35
	2237403.05

	75
	508638.25
	2237388.20

	76
	508621.89
	2237356.94

	77
	508616.07
	2237346.74

	78
	508607.87
	2237334.08

	79
	508600.21
	2237323.74

	80
	508588.66
	2237308.44

	81
	508574.63
	2237292.95

	82
	508544.83
	2237259.66

	83
	508540.10
	2237222.28

	84
	508535.04
	2237182.31

	85
	508528.91
	2237133.90

	86
	508500.58
	2237092.62

	87
	508496.91
	2237055.77

	88
	508493.01
	2237016.72

	89
	508490.55
	2236982.79

	90
	508516.23
	2236945.67

	91
	508543.27
	2236908.59

	92
	508577.08
	2236872.19

	93
	508597.83
	2236832.99

	94
	508593.91
	2236830.89

	ЗУ:4 (S=2203,44 м2)

	
	Х
	У

	98
	508471.10
	2237058.04

	99
	508495.63
	2237174.28

	100
	508478.73
	2237197.39

	101
	508466.60
	2237188.57

	102
	508479.57
	2237170.83

	103
	508453.89
	2237049.13


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом не предусмотрена реконструкции каких-либо линейных объектов.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Градостроительным регламентом не установлен.

6. Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Размещение сбросного коллектора не сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, поэтому не рассматривается как источник воздействия на окружающую среду.

7. Информация пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствует.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с данными, отраженными в генеральном плане Владимировского сельского поселения проектируемый объект «Строительство очистных сооружений канализации г. Зверево» не имеет в непосредственной близости охранных зон объектов археологического наследия (курганных групп).

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

работа очистных сооружений,

подъезд автотранспорта (мусоровоз, ассенизационная машина)

В период строительства и эксплуатации объекта негативного воздействия почвы и земельные ресурсы не ожидается.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В соответствии с классификацией Федерального закона Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, проектируемый участок автомобильной дороги и безнапорные канализационные коллекторы, опасным производственным объектом не является.

Управляющий делами 

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 3

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 27.10.2022 № 1585
ПРОЕКТ

межевания территории. Графическая часть

Чертеж межевания территории
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Управляющий делами

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 27.10.2022 № 1585
Проект межевания территории. Текстовая часть.
Размещение линейного объекта, в рамках настоящего проекта планировки, предполагается в административных границах Владимировского сельского поселения, Красносулинского района, Ростовской области. Планируемый к строительству линейный объект представляет собой, состоящий из сбросного коллектора и автомобильной дороги. В пределах полосы отвода имеются пересечения различных подземных и надземных инженерных коммуникаций. 

Земельные участки, предназначенные для размещения сбросного коллектора и автомобильной дороги (полосы отвода) в настоящем проекте планировки территории, выделяются из состава земель Владимировского сельского поселения, Красносулинского района, Ростовской области в краткосрочное пользование на период строительства линейного объекта. В их составе свободные земли, а также имеются земельные участки с обременениями.

Полоса отвода для данного линейного объекта принята 10,0-12,0 м.

В постоянное пользование можно отводит земли для размещения железобетонного лотка, канализационных колодцев и автомобильной дороги. Параметры участков: 

Зу: 3 для размещения железобетонного лотка (оголовка) 15 х 7 м (1 шт, площадь 102,0 м2);

Зу:4-Зу:35 для размещения канализационных колодцев приняты из расчета 3 х 3 м. (29 шт, общая площадь 9х29=261,0 м2; без учета Зу:6, Зу:7, Зу:8 расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 61:18:0600024:48 выделенное для размещения ОСК г. Зверево);

Зу:36 для размещения автомобильной дороги 6,5 х 147 м (1 шт, 
площадь 974,3 м2).

Итого, по окончании строительства из состава земель Красносулинского района, можно отводит 1337,3 кв.м в постоянное пользование. 

Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструктуры на проектируемых линейных объектах, выделяются в бессрочное (постоянное) пользование. 

Земельный участок № 1 (Зу:1) проектные линии предлагаемые для установления в пределах полосы отвода на период строительства сбросного коллектора. 

Земельный участок № 2 (Зу:2) проектные линии предлагаемые для установления в пределах полосы отвода на период строительства автомобильной дороги.

Земельный участок № 3 (Зу:3) предлагаемые для отвода земельный участок в пределах красных линий на период эксплуатации железобетонного лотка (оголовка). 

Земельные участки № 4-35 (Зу:4-35) предлагаемые для отвода земельных участков в пределах красных линий на период эксплуатации канализационных колодцев. 

Земельный участок № 36 (Зу:36) предлагаемые для отвода земельного участка в пределах красных линий на период эксплуатации автомобильной дороги. 

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Каталог координат границ образуемых земельных участков

	ЗУ:1 (S=13146,89 м2)

	
	Х
	У

	1
	508598.60
	2236822.06

	2
	508611.33
	2236828.86

	3
	508585.31
	2236878.04

	4
	508551.02
	2236914.93

	5
	508524.40
	2236951.43

	6
	508499.91
	2236985.08

	7
	508499.04
	2237016.03

	8
	508506.93
	2237055.53

	9
	508510.27
	2237089.08

	10
	508538.53
	2237130.25

	11
	508544.96
	2237181.05

	12
	508549.97
	2237220.61

	13
	508554.87
	2237259.28

	14
	508580.50
	2237288.22

	15
	508607.13
	2237318.28

	16
	508629.36
	2237352.26

	17
	508646.01
	2237383.80

	18
	508669.42
	2237433.84

	19
	508654.21
	2237440.98

	20
	508657.65
	2237453.78

	21
	508659.85
	2237471.46

	22
	508655.92
	2237521.88

	23
	508653.64
	2237547.07

	24
	508649.54
	2237571.73

	25
	508642.51
	2237600.73

	26
	508636.02
	2237620.08

	27
	508632.37
	2237630.65

	28
	508629.36
	2237647.85

	29
	2237647.85
	2237667.79

	30
	508606.01
	2237715.91

	31
	508585.35
	2237761.68

	32
	508565.30
	2237807.16

	33
	508545.21
	2237852.73

	34
	508527.10
	2237894.41

	35
	508509.71
	2237934.43

	36
	508536.15
	2237974.02

	37
	508563.71
	2238015.33

	38
	508587.56
	2238051.05

	39
	508598.73
	2238066.15

	40
	508596.98
	2238067.45

	41
	508590.69
	2238072.09

	42
	508579.08
	2238056.38

	43
	508555.53
	2238021.09

	44
	508527.64
	2237979.29

	45
	508498.37
	2237935.43

	46
	508517.93
	2237890.42

	47
	508535.86
	2237849.14

	48
	508556.15
	2237803.12

	49
	508576.29
	2237757.43

	50
	508596.70
	2237712.23

	51
	508612.85
	2237665.15

	52
	508629.02
	2237618.00

	53
	508642.16
	2237570.30

	54
	508648.44
	2237521.18

	55
	508652.27
	2237472.31

	56
	508642.38
	2237435.48

	57
	508657.19
	2237428.54

	58
	508646.35
	2237403.05

	59
	508638.25
	2237388.20

	60
	508621.89
	2237356.94

	61
	508616.07
	2237346.74

	62
	508607.87
	2237334.08

	63
	508600.21
	2237323.74

	64
	508588.66
	2237308.44

	65
	508574.63
	2237292.95

	66
	508544.83
	2237259.66

	67
	508540.10
	2237222.28

	68
	508535.04
	2237182.31

	69
	508528.91
	2237133.90

	70
	508500.58
	2237092.62

	71
	508496.91
	2237055.77

	72
	508493.01
	2237016.72

	73
	508490.55
	2236982.79

	74
	508516.23
	2236945.67

	75
	508543.27
	2236908.59

	76
	508577.08
	2236872.19

	77
	508597.83
	2236832.99

	78
	508593.91
	2236830.89


	ЗУ:2 (S=2203,44 м2)

	
	Х
	У

	79
	508471.10
	2237058.04

	80
	508495.63
	2237174.28

	81
	508478.73
	2237197.39

	82
	508466.60
	2237188.57

	83
	508479.57
	2237170.83

	84
	508453.89
	2237049.13


	ЗУ:3 (S=102,0м2)

	
	Х
	У

	85
	508596.98
	2238067.45

	86
	508605.87
	2238079.52

	87
	508600.56
	2238083.44

	88
	508594.43
	2238075.11

	41
	508590.69
	2238072.09


	ЗУ:4 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	89
	508606.61
	2236830.29

	90
	508605.21
	2236832.95

	91
	508602.56
	2236831.55

	92
	508603.95
	2236828.90


	ЗУ:5 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	93
	508583.28
	2236874.74

	94
	508581.51
	2236877.20

	95
	508579.11
	2236875.49

	96
	508580.82
	2236873.03


	ЗУ:6* (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	97
	508549.27
	2236911.57

	98
	508547.33
	2236913.86

	99
	508545.05
	2236911.91

	100
	508546.99
	2236909.63


	ЗУ:7* (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	101
	508522.44
	2236948.11

	102
	508520.73
	2236950.57

	103
	508518.27
	2236948.86

	104
	508519.98
	2236946.40


	ЗУ:8* (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	105
	508496.58
	2236982.62

	106
	508495.81
	2236985.52

	107
	508492.91
	2236984.74

	108
	508493.69
	2236981.85


	ЗУ:9 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	109
	508498.90
	2237014.53

	110
	508499.18
	2237017.52

	111
	508496.20
	2237017.80

	112
	508495.92
	2237014.81


	ЗУ:10 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	113
	508503.31
	2237054.39

	114
	508503.59
	2237057.38

	115
	508500.60
	2237057.66

	116
	508500.32
	2237054.67


	ЗУ:11 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	117
	508506.52
	2237089.03

	118
	508507.25
	2237091.94

	119
	508504.34
	2237092.67

	120
	508503.61
	2237089.76


	ЗУ:12 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	121
	508534.50
	2237130.10

	122
	508535.69
	2237132.85

	123
	508532.94
	2237134.05

	124
	508531.75
	2237131.30


	ЗУ:13 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	125
	508541.30
	2237180.01

	126
	508541.68
	2237182.98

	127
	508538.70
	2237183.36

	128
	508538.32
	2237180.38


	ЗУ:14 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	129
	508546.33
	2237219.69

	130
	508546.70
	2237222.67

	131
	508543.72
	2237223.04

	132
	508543.35
	2237220.06


	ЗУ:15 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	133
	508550.69
	2237259.40

	134
	508552.14
	2237262.03

	135
	508549.50
	2237263.48

	136
	508548.06
	2237260.85


	ЗУ:16 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	137
	508576.74
	2237289.26

	138
	508578.74
	2237291.50

	139
	508576.51
	2237293.50

	140
	508574.50
	2237291.27


	ЗУ:17 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	141
	508603.37
	2237319.21

	142
	508605.25
	2237321.55

	143
	508602.92
	2237323.43

	144
	508601.03
	2237321.10


	ЗУ:18 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	145
	508625.69
	2237352.78

	146
	508627.07
	2237355.44

	147
	508624.41
	2237356.83

	148
	508623.02
	2237354.16


	ЗУ:19 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	149
	508642.23
	2237384.12

	150
	508643.62
	2237386.78

	151
	508640.96
	2237388.16

	152
	508639.57
	2237385.50


	ЗУ:20 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	153
	508663.52
	2237429.44

	154
	508664.77
	2237432.17

	155
	508662.04
	2237433.42

	156
	508660.79
	2237430.70


	ЗУ:21 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	157
	508649.04
	2237436.24

	158
	508650.28
	2237438.98

	159
	508647.55
	2237440.22

	160
	508646.31
	2237437.48


	ЗУ:22 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	161
	508658.64
	2237470.18

	162
	508658.99
	2237473.16

	163
	508656.01
	2237473.51

	164
	508655.66
	2237470.53


	ЗУ:23 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	165
	508655.05
	2237520.33

	166
	508654.77
	2237523.32

	167
	508651.78
	2237523.04

	168
	508652.06
	2237520.06


	ЗУ:24 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	169
	508648.83
	2237570.09

	170
	508648.26
	2237573.04

	171
	508645.32
	2237572.48

	172
	508645.88
	2237569.53


	ЗУ:25 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	173
	508635.68
	2237618.50

	174
	508634.78
	2237621.36

	175
	508631.92
	2237620.46

	176
	508632.82
	2237617.60


	ЗУ:26 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	177
	508619.49
	2237665.86

	178
	508618.50
	2237668.69

	179
	508615.67
	2237667.69

	180
	508616.66
	2237664.86


	ЗУ:27 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	181
	508603.29
	2237713.19

	182
	508602.24
	2237716.00

	183
	508599.43
	2237714.95

	184
	508600.47
	2237712.14


	ЗУ:28 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	185
	508582.76
	2237758.88

	186
	508581.53
	2237761.62

	187
	508578.80
	2237760.40

	188
	508580.02
	2237757.66


	ЗУ:29 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	189
	508562.57
	2237804.57

	190
	508561.43
	2237807.35

	191
	508558.65
	2237806.21

	192
	508559.79
	2237803.43


	ЗУ:30 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	193
	508542.42
	2237850.37

	194
	508541.22
	2237853.12

	195
	508538.47
	2237851.92

	196
	508539.67
	2237849.17


	ЗУ:31 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	197
	508524.47
	2237891.59

	198
	508523.34
	2237894.37

	199
	508520.56
	2237893.24

	200
	508521.69
	2237890.46


	ЗУ:32 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	201
	508505.43
	2237933.32

	202
	508505.65
	2237936.31

	203
	508502.66
	2237936.53

	204
	508502.44
	2237933.54


	ЗУ:33 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	205
	508532.21
	2237974.43

	206
	508533.88
	2237976.93

	207
	508531.39
	2237978.60

	208
	508529.72
	2237976.10


	ЗУ:34 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	209
	508559.96
	2238016.03

	210
	508561.63
	2238018.52

	211
	508559.14
	2238020.19

	212
	508557.47
	2238017.69


	ЗУ:35 (S=9,0м2)

	
	Х
	У

	213
	508583.70
	2238051.61

	214
	508585.37
	2238054.10

	215
	508582.88
	2238055.77

	216
	508581.21
	2238053.28


	ЗУ:36 (S=974,27 м2)

	
	Х
	У

	217
	508466.21
	2237055.51

	218
	508491.08
	2237173.23

	219
	508478.91
	2237189.88

	220
	508477.89
	2237193.50

	81
	508478.73
	2237197.39

	82
	508466.60
	2237188.57

	221
	508470.59
	2237188.14

	222
	508473.66
	2237186.07

	223
	508482.83
	2237173.50

	224
	508483.60
	2237171.67

	225
	508483.62
	2237169.37

	226
	508458.76
	2237051.66


3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Планируемое размещение линейного объекта, в рамках настоящего проекта планировки и межевания территории, предполагается в административных границах Владимировского сельского поселения Красносулинского района, в границах кадастрового квартала 61:18:0600024.

Проект выполнен в местной системе координат МСК-61. Проектом определены земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование (для размещения железобетонного лотка, канализационных колодцев в 
колличестве 29 шт, автомобильной дороги). 

Общая площадь постоянного (бессрочного) землеотвода – 1337,3 м2. Ширина полосы отвода земли на временное пользование (для строительства) принята равной 10-12 м. 

Общая площадь полосы временного отвода проектируемого линейного объекта составляет – 14111,0 м2.

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков - коммунальное обслуживание.

Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков (очистных сооружений).

Управляющий делами 

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова

