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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 № 482
г. Красный Сулин
Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», а также постановлением Администрации Красносулинского района от 08.04.2020 № 89 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории», для размещения объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области», учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о проведении публичных слушаний от 10.07.2020, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта «Строительство распределительного газопровода по             ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области», в следующем составе:
1.1. Раздел «Проект планировки территории. Графическая часть» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Положение о размещении линейного объекта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории для размещения объекта «Строительство распределительного газопровода по                    ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» в следующем составе:
2.1. Раздел «Проект межевания территории. Графическая часть» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.2. Раздел «Пояснительная записка к проекту межевания территории» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Администрации Красносулинского района Бисаинова А.Р.
Глава Администрации
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит
отдел строительства и архитектуры
Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 17.07.2020 № 482
ПРОЕКТ

планировки территории. Графическая часть
Чертеж красных линий
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Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
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Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 2
к постановлению Администрации Красносулинского района 
от 17.07.2020 № 482
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта
1. Общие положения
Целью разработки проекта планировки территории является размещение линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Генерального плана Гуково-Гнилушевского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Гуково-Гнилушевского сельского поселения, на основании постановления Администрации Красносулинского района от 08.04.2020 № 89 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории» для размещения линейного объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» основными задачами проекта планировки являются:
обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной структуры;
установление границ территорий общего пользования;
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» разработана в соответствии с действующим законодательством на основании:
постановления Администрации Красносулинского района от 08.04.2020 № 89 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории» для размещения линейного объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области»;
задания на выполнение работ по подготовке документации по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
2. Положения о размещении линейного объекта
Проект планировки территории выполнен для территории, расположенной в хуторе Марс Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.
Рассматриваемая территория предназначена для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Проектом планировки определена зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Каталог координат характерных поворотных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	3
	512262,51
	2219466,77
	
	

	
	
	
	60°36'54"
	17,18

	4
	512270,94
	2219481,74
	
	

	
	
	
	141°43'11"
	26,41

	5
	512250,21
	2219498,10
	
	

	
	
	
	152°17'31"
	11,66

	6
	512239,89
	2219503,52
	
	

	
	
	
	149°33'21"
	96,11

	7
	512157,03
	2219552,22
	
	

	
	
	
	148°21'12"
	55,23

	8
	512110,01
	2219581,20
	
	

	
	
	
	147°44'19"
	16,35

	9
	512096,18
	2219589,93
	
	

	
	
	
	236°12'31"
	1,56

	10
	512095,31
	2219588,63
	
	

	
	
	
	146°16'41"
	34,82

	11
	512066,35
	2219607,96
	
	

	
	
	
	56°35'1"
	2,32

	12
	512067,63
	2219609,90
	
	

	
	
	
	128°14'26"
	18,56

	13
	512056,14
	2219624,48
	
	

	
	
	
	143°56'56"
	19,46

	14
	512040,41
	2219635,93
	
	

	
	
	
	147°48'34"
	54,70

	15
	511994,12
	2219665,07
	
	

	
	
	
	90°16'13"
	16,96

	16
	511994,04
	2219682,03
	
	

	
	
	
	95°17'15"
	18,99

	17
	511992,29
	2219700,94
	
	

	
	
	
	114°40'45"
	13,32

	18
	511986,73
	2219713,04
	
	

	
	
	
	141°37'36"
	41,54

	19
	511954,16
	2219738,83
	
	

	
	
	
	59°26'6"
	3,21

	20
	511955,79
	2219741,59
	
	

	
	
	
	145°22'3"
	44,01

	21
	511919,58
	2219766,60
	
	

	
	
	
	152°30'40"
	43,26

	22
	511881,20
	2219786,57
	
	

	
	
	
	146°40'40"
	56,63

	23
	511833,88
	2219817,68
	
	

	
	
	
	145°41'7"
	67,16

	24
	511778,41
	2219855,54
	
	

	
	
	
	146°26'36"
	33,40

	25
	511750,58
	2219874,00
	
	

	
	
	
	145°52'41"
	58,11

	26
	511702,47
	2219906,60
	
	

	
	
	
	147°2'23"
	37,02

	27
	511671,41
	2219926,74
	
	

	
	
	
	147°33'33"
	10,18

	28
	511662,82
	2219932,20
	
	

	
	
	
	146°0'52"
	67,18

	29
	511607,12
	2219969,75
	
	

	
	
	
	237°57'0"
	2,71

	30
	511605,68
	2219967,45
	
	

	
	
	
	143°55'27"
	41,57

	31
	511572,08
	2219991,93
	
	

	
	
	
	84°4'46"
	9,50

	32
	511573,06
	2220001,38
	
	

	
	
	
	77°51'17"
	25,29

	33
	511578,38
	2220026,10
	
	

	
	
	
	82°17'52"
	12,31

	34
	511580,03
	2220038,30
	
	

	
	
	
	84°2'6"
	11,64

	35
	511581,24
	2220049,88
	
	

	
	
	
	87°12'20"
	14,36

	36
	511581,94
	2220064,22
	
	

	
	
	
	3°12'18"
	10,20

	37
	511592,12
	2220064,79
	
	

	
	
	
	78°38'50"
	18,34

	38
	511595,73
	2220082,77
	
	

	
	
	
	1°2'39"
	4,39

	39
	511600,12
	2220082,85
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	26,24

	40
	511600,12
	2220109,09
	
	

	
	
	
	180°50'13"
	21,91

	41
	511578,21
	2220108,77
	
	

	
	
	
	270°35'16"
	3,90

	42
	511578,25
	2220104,87
	
	

	
	
	
	180°33'47"
	17,30

	43
	511560,95
	2220104,70
	
	

	
	
	
	184°2'32"
	7,52

	44
	511553,45
	2220104,17
	
	

	
	
	
	273°8'45"
	10,21

	45
	511554,01
	2220093,98
	
	

	
	
	
	4°29'38"
	7,40

	46
	511561,39
	2220094,56
	
	

	
	
	
	1°29'17"
	10,01

	47
	511571,40
	2220094,82
	
	

	
	
	
	273°0'47"
	2,66

	48
	511571,54
	2220092,16
	
	

	
	
	
	273°37'27"
	3,01

	49
	511571,73
	2220089,16
	
	

	
	
	
	0°6'47"
	5,07

	50
	511576,80
	2220089,17
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,47

	51
	511576,80
	2220082,70
	
	

	
	
	
	0°16'59"
	8,10

	52
	511584,90
	2220082,74
	
	

	
	
	
	262°5'46"
	9,67

	53
	511583,57
	2220073,16
	
	

	
	
	
	183°59'36"
	11,06

	54
	511572,54
	2220072,39
	
	

	
	
	
	266°31'49"
	20,49

	55
	511571,30
	2220051,94
	
	

	
	
	
	264°5'2"
	11,64

	56
	511570,10
	2220040,36
	
	

	
	
	
	260°4'30"
	11,60

	57
	511568,10
	2220028,93
	
	

	
	
	
	258°56'28"
	25,96

	58
	511563,12
	2220003,45
	
	

	
	
	
	264°28'37"
	12,47

	59
	511561,92
	2219991,04
	
	

	
	
	
	318°39'24"
	11,97

	60
	511570,91
	2219983,13
	
	

	
	
	
	324°51'24"
	37,84

	61
	511601,85
	2219961,35
	
	

	
	
	
	243°15'28"
	1,44

	62
	511601,20
	2219960,06
	
	

	
	
	
	325°28'58"
	64,36

	63
	511654,23
	2219923,59
	
	

	
	
	
	326°12'49"
	19,74

	64
	511670,64
	2219912,61
	
	

	
	
	
	326°34'8"
	22,71

	65
	511689,59
	2219900,10
	
	

	
	
	
	325°23'38"
	26,89

	66
	511711,72
	2219884,83
	
	

	
	
	
	326°35'33"
	45,57

	67
	511749,76
	2219859,74
	
	

	
	
	
	323°38'32"
	21,93

	68
	511767,42
	2219846,74
	
	

	
	
	
	248°8'13"
	13,75

	69
	511762,30
	2219833,98
	
	

	
	
	
	327°40'48"
	50,58

	70
	511805,04
	2219806,94
	
	

	
	
	
	61°14'0"
	12,57

	71
	511811,09
	2219817,96
	
	

	
	
	
	327°5'58"
	81,54

	72
	511879,55
	2219773,67
	
	

	
	
	
	328°26'50"
	38,53

	73
	511912,38
	2219753,51
	
	

	
	
	
	327°22'19"
	28,28

	74
	511936,20
	2219738,26
	
	

	
	
	
	62°27'51"
	1,32

	75
	511936,81
	2219739,43
	
	

	
	
	
	321°54'12"
	47,36

	76
	511974,08
	2219710,21
	
	

	
	
	
	294°43'45"
	21,63

	77
	511983,13
	2219690,56
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	31,13

	78
	511983,13
	2219659,43
	
	

	
	
	
	327°47'57"
	58,06

	79
	512032,26
	2219628,49
	
	

	
	
	
	324°42'29"
	20,34

	80
	512048,86
	2219616,74
	
	

	
	
	
	304°15'35"
	22,04

	81
	512061,27
	2219598,52
	
	

	
	
	
	326°52'39"
	46,21

	82
	512099,97
	2219573,27
	
	

	
	
	
	8°48'52"
	3,20

	83
	512103,13
	2219573,76
	
	

	
	
	
	328°27'47"
	54,85

	84
	512149,88
	2219545,07
	
	

	
	
	
	328°54'7"
	100,89

	85
	512236,27
	2219492,96
	
	

	
	
	
	319°15'41"
	27,12

	86
	512256,82
	2219475,26
	
	

	
	
	
	243°59'14"
	14,39

	87
	512250,51
	2219462,33
	
	

	
	
	
	328°8'5"
	78,91

	1
	512317,53
	2219420,67
	
	

	
	
	
	60°36'20"
	10,15

	2
	512322,51
	2219429,51
	
	

	
	
	
	148°9'35"
	70,63

	3
	512262,51
	2219466,77
	
	

	Общая площадь: 13583,97 кв.м


Проектом планировки размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» определены зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (ГРПШ) и зоны размещения подходов к ним.
Каталог координат характерных поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры приведен в таблице № 2.
Таблица № 2
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)




	1
	2
	3
	4
	5

	Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры (ГРПШ)
(соответствует образованному в проекте межевания 61:18:0030603:ЗУ2)

	1
	511589,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	6,00

	2
	511589,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	3,00

	3
	511586,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,00

	4
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	3,00

	1
	511589,86
	2220092,84
	
	

	Площадь: 18,00 кв.м


Каталог координат характерных поворотных точек границ зон планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры приведен в таблице № 3.
Таблица № 3
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	Зона планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры (соответствует образованному в проекте межевания 61:18:0030603:ЗУ3)

	1
	511587,84
	2220090,33
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	2,51

	2
	511587,84
	2220092,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	0,98

	3
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	269°14'29"
	1,51

	4
	511586,84
	2220091,33
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	15,23

	5
	511571,61
	2220091,33
	
	

	
	
	
	273°26'2"
	1,00

	6
	511571,67
	2220090,33
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	16,17

	1
	511587,84
	2220090,33
	
	

	Общая площадь: 17,69 кв.м


Объекты инженерной инфраструктуры (ГРПШ) входящие в состав линейного объекта являются его неотъемлемой частью. Функционирование данного линейного объекта без них невозможно.
3. Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов
Проектной документацией предусматривается подземная прокладка газопроводов высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8 с≥2,7 ГОСТ Р 58121.2-2018 от точки подключения в существующий надземный газопровод высокого давления I категории Dу500 до проектируемого ГРПШ №1, а также газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8 с≥2,7 ГОСТ Р 58121.2-2018 от точки подключения в надземный газопровод низкого давления DN50 на выходе из ГРПШ после проектируемого отключающего устройства и изолирующего фланцевого соединения по территории х. Марс Красносулинского района Ростовской области.
Источником газоснабжения является существующий надземный газопровод высокого давления I категории: «Газопровод высокого давления от АГРС до ГРПШ № 16 г. Гуково».
Проектная мощность и диаметр газопроводов приняты в соответствии с откорректированной расчетной схемой газоснабжения х. Марс. Прокладка газопроводов преимущественно подземная. Надземная - в месте входа - выхода газопровода из земли к проектируемому ГРПШ и выхода из земли газопроводов ответвлений.
Средняя глубина заложения подземных газопроводов 1,30 м.
Уклон подземного газопровода не менее 2‰.
Основные технические характеристики планируемого к размещению ГРПШ приведены в таблице №4.
Таблица № 4
	№ по плану
	Наименование. Исполнение
	Тип регулятора
	Давление газа
	Пропускная способность регулятора при Рвх, м3/ч
	Расчётный расход газа, м3/ч
	% загрузки

	
	
	
	На входе, МПа
	На выходе, МПа
	
	
	

	ГРП

Ш№ 1
	ГРПШ-РДУ- 32/С-1-

А.2.2414-155
	РДУ-32/С2-6- 1,2 (2шт.)
	0,29
	0,003
	75,8
	50,0
	69,4


Указанные в данном разделе данные могут уточняться при дальнейшем проектировании.
4. Планировочные решения
Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» расположена на ул. Лунная, в хуторе Марс Гуково-Гнилушевского сельского поселения, Красносулинского района Ростовской области.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов.
Основные планировочные показатели линейного объекта приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
	Показатели
	Единица
измерения
	Проектное предложение


	1
	2
	3

	Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, в том числе:
· зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (ГРПШ);
· зона размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры

	метров 
метров
метров
	13583,97
18,00
17,69


5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области (комитет по охране ОКН области) от 15.05.2020 № 20/1-2192 на земельном участке отведенном под строительство линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» объекты культурного наследия, включенные в единый государственные реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Рассматриваемый земельный участок расположен вне зон охраны, вне защитных зон объектов культурного наследия.
На основании вышеизложенного перед проведением земляных работ на данном участке необходимо произвести государственную историко-культурную экспертизу.
6. Мероприятия по охране окружающей среды
С целью охраны окружающей среды в проекте применяются следующие мероприятия:
1. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Воздействие на качество атмосферного воздуха во время проведения работ будет ослаблено благодаря организации надлежащего ремонтно-технического обслуживания машин. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта приведены ниже:
ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе подрядчика;
все монтажные работы проводить исключительно в пределах территории размещения объекта;
работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума;
запрещение на оставление техники, не задействованной в технологии строительства работающими двигателями в любое время;
исключение холостого пробега;
строгое выполнение технологии производства;
производственная база строительной организации должна быть оборудована средствами контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов;
своевременный ремонт, техническое обслуживание и регулирование систем питания топлива и зажигания позволяет на 10% снизить количество выбросов в атмосферу;
строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичности и дымности подвижного состава.
Поэтапная организация производства работ позволяет сократить до минимума количество одновременно работающей техники и механизмов, а следовательно уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
7.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
Проектирование объекта произведено с учетом максимального сохранения существующих насаждений в пределах территории строительства.
Согласно статье 42 Земельного кодекса собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
осуществлять мероприятия по охране земель, водных и других природных объектов; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, федеральными законами.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.
При строительстве и эксплуатации объекта можно выделить виды негативного воздействия на земельные ресурсы:
1. Нарушение или загрязнение поверхности отвода и прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. Возможное загрязнение поверхности почвы:
нефтепродуктами, ГСМ;
отходами строительных материалов при строительстве (куски изоляции, металлопроката, труб, песок, цемент и пр.);
хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками; твердыми бытовыми отходами.
2. Нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения строительных работ. Техногенное нарушение микрорельефа, вызванное прохождением техники и установкой механизмов.
При проведении строительных работ возможно негативное воздействие на земельные ресурсы.
Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ответственность за выполнение мероприятий по охране окружающей среды возлагается на руководство организации-производителя работ.
После завершения работ во время проведения благоустройства территории предусматривается:
спрямление участка от выемок, котлованов, холмов;
сбор всех приспособлений, относящихся к эксплуатации объекта;
вывод техники с территории;
сбор и вывоз отходов;
вывоз емкостей биотуалетов на очистные сооружения; уборка строительного мусора;
окончательная планировка участков;
проверка состояния грунтов, с целью исключения возможности засыпки загрязненного грунта плодородным слоем.
При решении вопросов, связанных с рациональным использованием земельного фонда, предусмотрено:
временные подъездные дороги по возможности прокладывать с использованием существующих местных проездов;
для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать только имеющиеся временные и постоянные дороги.
2. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Правовой основой для регулирования и контроля деятельности по управлению обращением с отходами являются Конституция РФ и Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».
Законодательной базой для управления отходами на федеральном уровне и передачи соответствующих полномочий регионам является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Процесс строительства автомобильного объекта - в основном, безотходное производство, то есть все используемые материалы идут в производство, любой лишний грунт или нерудные материалы используются в других технологических процессах.
После окончания строительных работ все отходы вывозятся в установленные места. Очередное и сезонное техническое обслуживание, и ремонт техники проводится на производственной базе.
3. Мероприятия по обращению с отходами.
Особенность обращения с отходами на этапе строительства состоит в следующем:
отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ;
технологические процессы строительства базируются на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит минимальное количество отходов ремонта;
ремонт строительной техники и автотранспорта, а также заправка топливом, будут производиться на строительных базах или специально отведенных для этих целей местах;
после завершения работ вся территория должна быть очищена от строительного мусора;
стационарные машины и механизмы должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора вытекающего масла, дизтоплива и конденсата;
для предотвращения выноса грязи на прилегающие улицы и автомагистрали предусматривается установка и эксплуатация пунктов мойки колес автотранспорта, используемого при строительстве;
все временные здания и сооружения необходимо размещать на специально отведенных площадках;
на строительных площадках необходимо иметь спецконтейнеры для промасленной ветоши и загрязненного нефтепродуктами грунта;
возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для бытовых отходов;
Все отходы вывозить на специализированные полигоны, включенные в перечень ГРОРО.
Особенность обращения с отходами на этапе эксплуатации объекта состоит в следующем:
время воздействия на окружающую среду носит периодический характер;
отсутствие длительного накопления отходов, вследствие того, что вывоз в места захоронения происходит регулярно.
4. Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Охрана растительного и животного мира регулируется законодательством РФ, в частности Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ                                                     «Об охране окружающей среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
Животный и растительный мир является неотъемлемым элементом природной среды и ее биологического разнообразия, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы.
Строительство жилищно-гражданских объектов всегда затрагивает растительный и животный мир района территории, на которой намечается их размещение.
Развитие растительности зависит от климатических условий территории, геоботанической зоны, рельефа, почв и т.п.
Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и водоемов, рельефом местности.
Зеленые насаждения выполняют очень важную экологическую роль естественного фильтра, очищающего воздух от пыли, газа и дыма, обогащают воздушный бассейн кислородом, служат регулятором теплового и шумового режимов на территории города. Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир являются:
изменение рельефа и параметров поверхностного стока;
шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействия при строительстве объекта.
С целью уменьшения негативного воздействия на объекты растительного и животного мира в ходе реализации проекта будут обеспечиваться мероприятия по:
предотвращению разливов нефтепродуктов, загрязнения территории производственными, бытовыми отходами и стройматериалами, в том числе пожароопасными;
уборке территории от мусора после окончания работ;
вывозу всех видов отходов с площадки работ;
проведению инструктажей с работниками по охране растительного мира;
хранению материалов и сырья только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках;
мероприятия по снижению шума.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечить сохранность существующих насаждений. После завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпанные участки траншей, ям. Охране подлежат все виды диких растений и животных, составляющие важную часть окружающей природной среды.
В период строительства воздействие на животный мир будет достаточно локальным во времени и пространстве и не повлечет за собой радикального ухудшения условий существования животных.
Через рассматриваемый участок не проходят пути миграций животных. Из-за сложившегося полного преобразования участка и невозможности обитания на нем животных целесообразности в ведении мониторинга на нем нет.
5. Мероприятия по охране недр и земель.
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. При пользовании недрами должны обеспечиваться безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды. При проведении работ в обязательном порядке необходимо руководствоваться «Правилами охраны недр» ПБ 07-601 – 03, в соответствии с которыми должны быть выполнены следующие положения:
Обеспечение охраны недр
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.02.1992                    № 2395-1 «О недрах» пользователь недр обязан обеспечить:
а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;
б) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;
в) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;
г) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
д) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;
е) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;
ж) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции.
Основным мероприятием по охране недр при строительства является выбор технологии, качественное выполнение работ, строгое выполнение требований проекта.
6. Прогноз воздействия объекта при возможных авариях.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Во время проведения строитель аварийные ситуации могут быть связаны:
с разливом нефтепродуктов, ГСМ строительной техникой и механизмами;
с захламлением территории строительным мусором.
Строительные работы предусматривается проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
Мероприятия для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с утечкой ГСМ, описаны выше, в мероприятиях по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.
Для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечкой ГСМ, проливами топлива, загрязнением территории предусмотрены следующие мероприятия:
снятие слоя грунта на участке разлива топлива и передача его специализированным организациям на переработку.
восстановление грунтового покрова на поврежденном участке.
Основные мероприятия по безопасному производству работ при строительстве объекта обеспечивающие безопасность людей, транспортных средств, а также сохранность существующих зданий, сооружений и коммуникаций в районе производства работ заключается в следующем:
работы по переносу и обустройству коммуникаций выполнять под наблюдением лиц, ответственных за их эксплуатацию;
зоны работы грузоподъемных механизмов должны быть обозначены сигнальными знаками;
электробезопасность на строительной площадке и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Для предупреждения аварий, связанных с нарушениями в работе, предусматриваются следующие мероприятия:
организация контроля и надзора за точным исполнением проектных решений в ходе строительства;
организация контроля и надзора при эксплуатации объекта;
допуск в эксплуатацию только исправного и сертифицированного оборудования;
проведение планово-предупредительного ремонта оборудования;
инструктаж персонала по технике безопасности и правилам пожарной безопасности.
7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны
В соответствии с письмом Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС России по РО) от 20.03.2020 № 2325-2-3-8 дополнительных требований (технических условий), для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не имеет.
8. Предложения по формированию границ охранной зоны газопровода
В соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в проекте планировки территории даны предложения по формированию охранной зоны планируемого к размещению газопровода, границы которой устанавливаются:
а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Границы охранной зоны подлежат уточнению после выполнения исполнительной топографической съемки по завершении строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Владельцам земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, запрещается:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Каталог координат поворотных точек границ охранной зоны планируемого к размещению газопровода приведен в таблице № 5.
Таблица № 5
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	512315,41
	2219428,28
	
	

	
	
	
	58°34'14"
	4,85

	2
	512317,94
	2219432,42
	
	

	
	
	
	148°41'34"
	4,00

	3
	512314,52
	2219434,50
	
	

	
	
	
	238°46'54"
	0,77

	4
	512314,12
	2219433,84
	
	

	
	
	
	147°37'29"
	19,70

	5
	512297,48
	2219444,39
	
	

	
	
	
	148°19'58"
	42,04

	6
	512261,70
	2219466,46
	
	

	
	
	
	63°23'21"
	11,18

	7
	512266,71
	2219476,46
	
	

	
	
	
	139°32'33"
	24,64

	8
	512247,96
	2219492,45
	
	

	
	
	
	48°23'45"
	4,89

	9
	512251,21
	2219496,11
	
	

	
	
	
	138°20'34"
	4,00

	10
	512248,22
	2219498,77
	
	

	
	
	
	228°20'17"
	4,98

	11
	512244,91
	2219495,05
	
	

	
	
	
	139°33'38"
	8,45

	12
	512238,48
	2219500,53
	
	

	
	
	
	148°6'57"
	151,48

	13
	512109,86
	2219580,54
	
	

	
	
	
	161°20'0"
	3,91

	14
	512106,16
	2219581,79
	
	

	
	
	
	144°22'20"
	1,48

	15
	512104,96
	2219582,65
	
	

	
	
	
	144°28'45"
	15,89

	16
	512092,03
	2219591,88
	
	

	
	
	
	146°56'58"
	11,68

	17
	512082,24
	2219598,25
	
	

	
	
	
	147°25'21"
	18,57

	18
	512066,59
	2219608,25
	
	

	
	
	
	130°31'0"
	19,81

	19
	512053,72
	2219623,31
	
	

	
	
	
	147°17'5"
	13,86

	20
	512042,06
	2219630,80
	
	

	
	
	
	58°15'22"
	3,02

	21
	512043,65
	2219633,37
	
	

	
	
	
	148°17'55"
	4,00

	22
	512040,25
	2219635,47
	
	

	
	
	
	238°8'19"
	2,96

	23
	512038,69
	2219632,96
	
	

	
	
	
	147°19'1"
	16,57

	24
	512024,74
	2219641,91
	
	

	
	
	
	57°54'56"
	3,07

	25
	512026,37
	2219644,51
	
	

	
	
	
	147°39'39"
	4,00

	26
	512022,99
	2219646,65
	
	

	
	
	
	237°52'31"
	3,05

	27
	512021,37
	2219644,07
	
	

	
	
	
	147°18'10"
	40,02

	28
	511987,69
	2219665,69
	
	

	
	
	
	89°33'14"
	25,68

	29
	511987,89
	2219691,37
	
	

	
	
	
	113°33'9"
	27,65

	30
	511976,84
	2219716,72
	
	

	
	
	
	144°17'25"
	32,50

	31
	511950,45
	2219735,69
	
	

	
	
	
	55°48'6"
	6,57

	32
	511954,14
	2219741,12
	
	

	
	
	
	145°30'35"
	42,29

	33
	511919,28
	2219765,07
	
	

	
	
	
	152°16'38"
	44,05

	34
	511880,29
	2219785,56
	
	

	
	
	
	147°45'41"
	20,81

	35
	511862,69
	2219796,66
	
	

	
	
	
	147°0'37"
	61,51

	36
	511811,10
	2219830,15
	
	

	
	
	
	147°1'51"
	10,58

	37
	511802,22
	2219835,91
	
	

	
	
	
	56°52'35"
	1,68

	38
	511803,14
	2219837,32
	
	

	
	
	
	147°1'27"
	4,01

	39
	511799,78
	2219839,50
	
	

	
	
	
	237°9'44"
	1,68

	40
	511798,87
	2219838,09
	
	

	
	
	
	146°56'53"
	10,21

	41
	511790,31
	2219843,66
	
	

	
	
	
	143°45'41"
	36,67

	42
	511760,73
	2219865,34
	
	

	
	
	
	54°10'42"
	1,64

	43
	511761,69
	2219866,67
	
	

	
	
	
	144°21'45"
	4,00

	44
	511758,44
	2219869,00
	
	

	
	
	
	234°12'40"
	1,59

	45
	511757,51
	2219867,71
	
	

	
	
	
	143°44'33"
	15,91

	46
	511744,68
	2219877,12
	
	

	
	
	
	148°31'55"
	37,20

	47
	511712,95
	2219896,54
	
	

	
	
	
	145°50'11"
	12,41

	48
	511702,68
	2219903,51
	
	

	
	
	
	55°42'48"
	2,13

	49
	511703,88
	2219905,27
	
	

	
	
	
	145°47'38"
	4,00

	50
	511700,57
	2219907,52
	
	

	
	
	
	235°51'51"
	2,14

	51
	511699,37
	2219905,75
	
	

	
	
	
	145°51'34"
	34,91

	52
	511670,48
	2219925,34
	
	

	
	
	
	146°18'36"
	3,46

	53
	511667,60
	2219927,26
	
	

	
	
	
	56°36'42"
	1,58

	54
	511668,47
	2219928,58
	
	

	
	
	
	146°37'41"
	4,00

	55
	511665,13
	2219930,78
	
	

	
	
	
	236°37'7"
	1,54

	56
	511664,28
	2219929,49
	
	

	
	
	
	146°12'46"
	24,47

	57
	511643,94
	2219943,10
	
	

	
	
	
	147°48'57"
	29,55

	58
	511618,93
	2219958,84
	
	

	
	
	
	139°12'3"
	69,41

	59
	511566,39
	2220004,19
	
	

	
	
	
	77°50'39"
	24,17

	60
	511571,48
	2220027,82
	
	

	
	
	
	82°19'13"
	12,42

	61
	511573,14
	2220040,13
	
	

	
	
	
	84°4'32"
	11,72

	62
	511574,35
	2220051,79
	
	

	
	
	
	86°54'51"
	15,23

	63
	511575,17
	2220067,00
	
	

	
	
	
	1°59'35"
	12,08

	64
	511587,24
	2220067,42
	
	

	
	
	
	82°38'48"
	15,55

	65
	511589,23
	2220082,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	10,63

	66
	511599,86
	2220082,84
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	26,00

	67
	511599,86
	2220108,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	23,00

	68
	511576,86
	2220108,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	26,00

	69
	511576,86
	2220082,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	8,34

	70
	511585,20
	2220082,84
	
	

	
	
	
	262°38'35"
	11,64

	71
	511583,71
	2220071,30
	
	

	
	
	
	181°59'45"
	12,35

	72
	511571,37
	2220070,87
	
	

	
	
	
	266°55'12"
	18,80

	73
	511570,36
	2220052,10
	
	

	
	
	
	264°5'32"
	11,56

	74
	511569,17
	2220040,60
	
	

	
	
	
	262°16'31"
	12,20

	75
	511567,53
	2220028,51
	
	

	
	
	
	257°51'36"
	26,39

	76
	511561,98
	2220002,71
	
	

	
	
	
	319°11'53"
	37,77

	77
	511590,57
	2219978,03
	
	

	
	
	
	236°33'20"
	1,94

	78
	511589,50
	2219976,41
	
	

	
	
	
	326°30'30"
	4,00

	79
	511592,84
	2219974,20
	
	

	
	
	
	56°25'17"
	1,43

	80
	511593,63
	2219975,39
	
	

	
	
	
	319°11'37"
	30,27

	81
	511616,54
	2219955,61
	
	

	
	
	
	327°49'10"
	29,80

	82
	511641,76
	2219939,74
	
	

	
	
	
	326°13'19"
	23,44

	83
	511661,24
	2219926,71
	
	

	
	
	
	236°34'36"
	6,55

	84
	511657,63
	2219921,24
	
	

	
	
	
	326°32'56"
	3,99

	85
	511660,96
	2219919,04
	
	

	
	
	
	56°33'12"
	6,53

	86
	511664,56
	2219924,49
	
	

	
	
	
	326°12'10"
	4,44

	87
	511668,25
	2219922,02
	
	

	
	
	
	325°51'38"
	38,54

	88
	511700,15
	2219900,39
	
	

	
	
	
	237°48'36"
	6,57

	89
	511696,65
	2219894,83
	
	

	
	
	
	327°39'39"
	4,00

	90
	511700,03
	2219892,69
	
	

	
	
	
	57°44'25"
	6,44

	91
	511703,47
	2219898,14
	
	

	
	
	
	325°50'32"
	8,83

	92
	511710,78
	2219893,18
	
	

	
	
	
	328°30'54"
	37,13

	93
	511742,44
	2219873,79
	
	

	
	
	
	323°46'12"
	23,28

	94
	511761,22
	2219860,03
	
	

	
	
	
	233°29'9"
	7,09

	95
	511757,00
	2219854,33
	
	

	
	
	
	323°26'44"
	4,00

	96
	511760,21
	2219851,95
	
	

	
	
	
	53°28'8"
	7,11

	97
	511764,44
	2219857,66
	
	

	
	
	
	323°45'51"
	25,66

	98
	511785,14
	2219842,49
	
	

	
	
	
	234°57'51"
	20,31

	99
	511773,48
	2219825,86
	
	

	
	
	
	325°4'43"
	4,00

	100
	511776,76
	2219823,57
	
	

	
	
	
	54°57'34"
	20,24

	101
	511788,38
	2219840,14
	
	

	
	
	
	326°58'42"
	24,50

	102
	511808,92
	2219826,79
	
	

	
	
	
	327°1'32"
	61,53

	103
	511860,54
	2219793,30
	
	

	
	
	
	327°43'33"
	20,99

	104
	511878,29
	2219782,09
	
	

	
	
	
	332°20'49"
	3,30

	105
	511881,21
	2219780,56
	
	

	
	
	
	243°4'4"
	6,98

	106
	511878,05
	2219774,34
	
	

	
	
	
	332°59'15"
	4,01

	107
	511881,62
	2219772,52
	
	

	
	
	
	63°8'21"
	6,93

	108
	511884,75
	2219778,70
	
	

	
	
	
	332°16'30"
	36,67

	109
	511917,21
	2219761,64
	
	

	
	
	
	325°29'42"
	25,93

	110
	511938,58
	2219746,95
	
	

	
	
	
	235°36'51"
	8,91

	111
	511933,55
	2219739,60
	
	

	
	
	
	325°35'42"
	4,00

	112
	511936,85
	2219737,34
	
	

	
	
	
	55°36'51"
	8,91

	113
	511941,88
	2219744,69
	
	

	
	
	
	325°27'6"
	8,15

	114
	511948,59
	2219740,07
	
	

	
	
	
	235°49'10"
	6,48

	115
	511944,95
	2219734,71
	
	

	
	
	
	324°18'8"
	35,30

	116
	511973,62
	2219714,11
	
	

	
	
	
	293°31'57"
	25,70

	117
	511983,88
	2219690,55
	
	

	
	
	
	269°33'19"
	27,04

	118
	511983,67
	2219663,51
	
	

	
	
	
	327°18'52"
	80,07

	119
	512051,06
	2219620,27
	
	

	
	
	
	310°31'12"
	19,82

	120
	512063,94
	2219605,20
	
	

	
	
	
	327°24'51"
	19,14

	121
	512080,07
	2219594,89
	
	

	
	
	
	326°57'20"
	11,57

	122
	512089,77
	2219588,58
	
	

	
	
	
	324°28'15"
	15,81

	123
	512102,64
	2219579,39
	
	

	
	
	
	324°27'45"
	2,06

	124
	512104,32
	2219578,19
	
	

	
	
	
	341°20'26"
	4,03

	125
	512108,14
	2219576,90
	
	

	
	
	
	328°6'59"
	150,72

	126
	512236,12
	2219497,29
	
	

	
	
	
	319°32'34"
	33,66

	127
	512261,73
	2219475,45
	
	

	
	
	
	243°24'48"
	11,71

	128
	512256,49
	2219464,98
	
	

	
	
	
	328°19'43"
	45,67

	129
	512295,36
	2219441,00
	
	

	
	
	
	327°36'31"
	23,74

	1
	512315,41
	2219428,28
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от 17.07.2020 № 482
ПРОЕКТ
межевания территории. Графическая часть
Чертеж межевания территории
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Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 4
к постановлению Администрации Красносулинского района 
от 17.07.2020 № 482
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания территории
1. Общие положения
Основанием для разработки проекта межевания является постановление Администрации Красносулинского района от 08.04.2020 № 89 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории» и Задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Проект межевания разработан в целях определения границ полосы отвода линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области».
Основными задачами проекта межевания являются: определение границ, образуемых и изменяемых земельных участков, определение границ сервитута.
2. Описание проектного решения
В проекте межевания территории, в границах проекта межевания территории линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области», сформирована полоса временного отвода площадью 13478,18 кв.м, в том числе постоянный отвод под объект инженерной инфраструктуры 183,0 кв.м и зона планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры 17,69 кв.м.
Каталог координат поворотных точек границы полосы временного отвода линейного объекта «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» приведен в таблице № 2.1.
Таблица № 2.1
	№
	X
	Y
	Дирекционный угол
	Длина (метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	Контур 1

	2
	512322,51
	2219429,51
	
	

	
	
	
	148°9'35"
	70,63

	3
	512262,51
	2219466,77
	
	

	
	
	
	60°36'54"
	17,18

	4
	512270,94
	2219481,74
	
	

	
	
	
	141°43'11"
	26,41

	5
	512250,21
	2219498,10
	
	

	
	
	
	152°17'31"
	11,66

	6
	512239,89
	2219503,52
	
	

	
	
	
	149°33'21"
	96,11

	7
	512157,03
	2219552,22
	
	

	
	
	
	148°21'12"
	55,23

	8
	512110,01
	2219581,20
	
	

	
	
	
	147°44'19"
	16,35

	9
	512096,18
	2219589,93
	
	

	
	
	
	236°12'31"
	1,56

	10
	512095,31
	2219588,63
	
	

	
	
	
	146°16'41"
	34,82

	11
	512066,35
	2219607,96
	
	

	
	
	
	56°35'1"
	2,32

	12
	512067,63
	2219609,90
	
	

	
	
	
	128°14'26"
	18,56

	13
	512056,14
	2219624,48
	
	

	
	
	
	143°56'56"
	19,46

	14
	512040,41
	2219635,93
	
	

	
	
	
	147°48'34"
	54,70

	15
	511994,12
	2219665,07
	
	

	
	
	
	90°16'13"
	16,96

	16
	511994,04
	2219682,03
	
	

	
	
	
	95°17'15"
	18,99

	17
	511992,29
	2219700,94
	
	

	
	
	
	114°40'45"
	13,32

	18
	511986,73
	2219713,04
	
	

	
	
	
	141°37'36"
	41,54

	19
	511954,16
	2219738,83
	
	

	
	
	
	59°26'6"
	3,21

	20
	511955,79
	2219741,59
	
	

	
	
	
	145°22'3"
	44,01

	21
	511919,58
	2219766,60
	
	

	
	
	
	152°30'40"
	43,26

	22
	511881,20
	2219786,57
	
	

	
	
	
	146°40'40"
	56,63

	23
	511833,88
	2219817,68
	
	

	
	
	
	145°41'7"
	67,16

	24
	511778,41
	2219855,54
	
	

	
	
	
	146°26'36"
	33,40

	25
	511750,58
	2219874,00
	
	

	
	
	
	145°52'41"
	58,11

	26
	511702,47
	2219906,60
	
	

	
	
	
	147°2'23"
	37,02

	27
	511671,41
	2219926,74
	
	

	
	
	
	147°33'33"
	10,18

	28
	511662,82
	2219932,20
	
	

	
	
	
	146°0'52"
	67,18

	29
	511607,12
	2219969,75
	
	

	
	
	
	237°57'0"
	2,71

	30
	511605,68
	2219967,45
	
	

	
	
	
	143°55'27"
	41,57

	31
	511572,08
	2219991,93
	
	

	
	
	
	84°4'46"
	9,50

	32
	511573,06
	2220001,38
	
	

	
	
	
	77°51'17"
	25,29

	33
	511578,38
	2220026,10
	
	

	
	
	
	82°17'52"
	12,31

	34
	511580,03
	2220038,30
	
	

	
	
	
	84°2'6"
	11,64

	35
	511581,24
	2220049,88
	
	

	
	
	
	87°12'20"
	14,36

	36
	511581,94
	2220064,22
	
	

	
	
	
	3°12'18"
	10,20

	37
	511592,12
	2220064,79
	
	

	
	
	
	78°38'50"
	18,34

	38
	511595,73
	2220082,77
	
	

	
	
	
	1°2'39"
	4,39

	39
	511600,12
	2220082,85
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	26,24

	40
	511600,12
	2220109,09
	
	

	
	
	
	180°50'13"
	21,91

	41
	511578,21
	2220108,77
	
	

	
	
	
	270°31'19"
	16,47

	42
	511578,36
	2220092,30
	
	

	
	
	
	181°10'34"
	6,82

	43
	511571,54
	2220092,16
	
	

	
	
	
	274°49'15"
	0,83

	44
	511571,61
	2220091,33
	
	

	
	
	
	273°26'2"
	1,00

	45
	511571,67
	2220090,33
	
	

	
	
	
	272°56'9"
	1,17

	46
	511571,73
	2220089,16
	
	

	
	
	
	0°6'47"
	5,07

	47
	511576,80
	2220089,17
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,47

	48
	511576,80
	2220082,70
	
	

	
	
	
	0°16'59"
	8,10

	49
	511584,90
	2220082,74
	
	

	
	
	
	262°5'46"
	9,67

	50
	511583,57
	2220073,16
	
	

	
	
	
	183°59'36"
	11,06

	51
	511572,54
	2220072,39
	
	

	
	
	
	266°31'49"
	20,49

	52
	511571,30
	2220051,94
	
	

	
	
	
	264°5'2"
	11,64

	53
	511570,10
	2220040,36
	
	

	
	
	
	260°4'30"
	11,60

	54
	511568,10
	2220028,93
	
	

	
	
	
	258°56'28"
	25,96

	55
	511563,12
	2220003,45
	
	

	
	
	
	264°28'37"
	12,47

	56
	511561,92
	2219991,04
	
	

	
	
	
	318°39'24"
	11,97

	57
	511570,91
	2219983,13
	
	

	
	
	
	324°51'24"
	37,84

	58
	511601,85
	2219961,35
	
	

	
	
	
	243°15'28"
	1,44

	59
	511601,20
	2219960,06
	
	

	
	
	
	325°28'58"
	64,36

	60
	511654,23
	2219923,59
	
	

	
	
	
	326°12'49"
	19,74

	61
	511670,64
	2219912,61
	
	

	
	
	
	326°34'8"
	22,71

	62
	511689,59
	2219900,10
	
	

	
	
	
	325°23'38"
	26,89

	63
	511711,72
	2219884,83
	
	

	
	
	
	326°35'33"
	45,57

	64
	511749,76
	2219859,74
	
	

	
	
	
	323°38'32"
	21,93

	65
	511767,42
	2219846,74
	
	

	
	
	
	248°8'13"
	13,75

	66
	511762,30
	2219833,98
	
	

	
	
	
	327°40'48"
	50,58

	67
	511805,04
	2219806,94
	
	

	
	
	
	61°14'0"
	12,57

	68
	511811,09
	2219817,96
	
	

	
	
	
	327°5'58"
	81,54

	69
	511879,55
	2219773,67
	
	

	
	
	
	328°26'50"
	38,53

	70
	511912,38
	2219753,51
	
	

	
	
	
	327°22'19"
	28,28

	71
	511936,20
	2219738,26
	
	

	
	
	
	62°27'51"
	1,32

	72
	511936,81
	2219739,43
	
	

	
	
	
	321°54'12"
	47,36

	73
	511974,08
	2219710,21
	
	

	
	
	
	294°43'45"
	21,63

	74
	511983,13
	2219690,56
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	31,13

	75
	511983,13
	2219659,43
	
	

	
	
	
	327°47'57"
	58,06

	76
	512032,26
	2219628,49
	
	

	
	
	
	314°4'3"
	41,71

	78
	512061,27
	2219598,52
	
	

	
	
	
	124°15'35"
	22,04

	77
	512048,86
	2219616,74
	
	

	
	
	
	319°37'6"
	67,10

	79
	512099,97
	2219573,27
	
	

	
	
	
	8°48'52"
	3,20

	80
	512103,13
	2219573,76
	
	

	
	
	
	328°27'47"
	54,85

	81
	512149,88
	2219545,07
	
	

	
	
	
	328°54'7"
	100,89

	82
	512236,27
	2219492,96
	
	

	
	
	
	319°15'41"
	27,12

	83
	512256,82
	2219475,26
	
	

	
	
	
	243°59'14"
	14,39

	84
	512250,51
	2219462,33
	
	

	
	
	
	328°8'5"
	78,91

	1
	512317,53
	2219420,67
	
	

	
	
	
	60°36'20"
	10,15

	2
	512322,51
	2219429,51
	
	

	Контур 2

	85
	511554,01
	2220093,98
	
	

	
	
	
	4°29'38"
	7,40

	86
	511561,39
	2220094,56
	
	

	
	
	
	92°29'5"
	10,15

	87
	511560,95
	2220104,70
	
	

	
	
	
	184°2'32"
	7,52

	88
	511553,45
	2220104,17
	
	

	
	
	
	273°8'45"
	10,21

	85
	511554,01
	2220093,98
	
	

	Общая площадь: 13394,18 кв.м


Каталог координат поворотных точек территории для  размещения объекта инженерной инфраструктуры приведен в таблице № 2.2.
Таблица № 2.2
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	61:18:0030603:ЗУ2

	1
	511589,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	6,00

	2
	511589,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	3,00

	3
	511586,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,00

	4
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	3,00

	1
	511589,86
	2220092,84
	
	

	Площадь: 18,00 кв.м


Каталог координат поворотных точек зоны планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры приведен в таблице № 2.3.
Таблица № 2.3
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	61:18:0030603:ЗУ3

	1
	511587,84
	2220090,33
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	2,51

	2
	511587,84
	2220092,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	0,98

	3
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	269°14'29"
	1,51

	4
	511586,84
	2220091,33
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	15,23

	5
	511571,61
	2220091,33
	
	

	
	
	
	273°26'2"
	1,00

	6
	511571,67
	2220090,33
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	16,17

	1
	511587,84
	2220090,33
	
	

	Общая площадь: 17,69 кв.м


3. Перечень и сведения о образуемых земельных участках
Формирование полосы временного отвода и полосы отвода автодороги выполнено частично за счет образования земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности.
Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной собственности, приведен в таблице № 3.1.
Таблица № 3.1
	№
	X
	Y
	Дирекционный
угол
	Длина
(метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	Образуемый земельный участок 1:18:0030603:ЗУ1

	1
	512317,53
	2219420,67
	
	

	
	
	
	60°36'20"
	10,15

	2
	512322,51
	2219429,51
	
	

	
	
	
	148°9'35"
	70,63

	3
	512262,51
	2219466,77
	
	

	
	
	
	60°36'54"
	17,18

	4
	512270,94
	2219481,74
	
	

	
	
	
	141°43'11"
	26,41

	5
	512250,21
	2219498,10
	
	

	
	
	
	152°17'31"
	11,66

	6
	512239,89
	2219503,52
	
	

	
	
	
	149°33'21"
	96,11

	7
	512157,03
	2219552,22
	
	

	
	
	
	148°21'12"
	55,23

	8
	512110,01
	2219581,20
	
	

	
	
	
	147°44'19"
	16,35

	9
	512096,18
	2219589,93
	
	

	
	
	
	236°12'31"
	1,56

	10
	512095,31
	2219588,63
	
	

	
	
	
	146°16'41"
	34,82

	11
	512066,35
	2219607,96
	
	

	
	
	
	56°35'1"
	2,32

	12
	512067,63
	2219609,90
	
	

	
	
	
	128°14'26"
	18,56

	13
	512056,14
	2219624,48
	
	

	
	
	
	143°56'56"
	19,46

	14
	512040,41
	2219635,93
	
	

	
	
	
	147°48'34"
	54,70

	15
	511994,12
	2219665,07
	
	

	
	
	
	90°16'13"
	16,96

	16
	511994,04
	2219682,03
	
	

	
	
	
	95°17'15"
	18,99

	17
	511992,29
	2219700,94
	
	

	
	
	
	114°40'45"
	13,32

	18
	511986,73
	2219713,04
	
	

	
	
	
	141°37'36"
	41,54

	19
	511954,16
	2219738,83
	
	

	
	
	
	59°26'6"
	3,21

	20
	511955,79
	2219741,59
	
	

	
	
	
	145°22'3"
	44,01

	21
	511919,58
	2219766,60
	
	

	
	
	
	152°30'40"
	43,26

	22
	511881,20
	2219786,57
	
	

	
	
	
	146°40'40"
	56,63

	23
	511833,88
	2219817,68
	
	

	
	
	
	145°41'7"
	67,16

	24
	511778,41
	2219855,54
	
	

	
	
	
	146°26'36"
	33,40

	25
	511750,58
	2219874,00
	
	

	
	
	
	145°52'41"
	58,11

	26
	511702,47
	2219906,60
	
	

	
	
	
	147°2'23"
	37,02

	27
	511671,41
	2219926,74
	
	

	
	
	
	147°33'33"
	10,18

	28
	511662,82
	2219932,20
	
	

	
	
	
	146°0'52"
	67,18

	29
	511607,12
	2219969,75
	
	

	
	
	
	237°57'0"
	2,71

	30
	511605,68
	2219967,45
	
	

	
	
	
	143°55'16"
	46,51

	31
	511568,09
	2219994,84
	
	

	
	
	
	82°49'9"
	72,48

	32
	511577,15
	2220066,75
	
	

	
	
	
	332°9'28"
	5,42

	33
	511581,94
	2220064,22
	
	

	
	
	
	3°12'18"
	10,20

	34
	511592,12
	2220064,79
	
	

	
	
	
	78°38'50"
	18,34

	35
	511595,73
	2220082,77
	
	

	
	
	
	1°2'39"
	4,39

	36
	511600,12
	2220082,85
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	26,24

	37
	511600,12
	2220109,09
	
	

	
	
	
	180°50'13"
	21,91

	38
	511578,21
	2220108,77
	
	

	
	
	
	270°31'19"
	16,47

	39
	511578,36
	2220092,30
	
	

	
	
	
	181°10'34"
	6,82

	40
	511571,54
	2220092,16
	
	

	
	
	
	274°49'15"
	0,83

	41
	511571,61
	2220091,33
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	15,23

	42
	511586,84
	2220091,33
	
	

	
	
	
	89°14'29"
	1,51

	43
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	6,00

	44
	511586,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	3,00

	45
	511589,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,00

	46
	511589,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	2,02

	47
	511587,84
	2220092,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	2,51

	48
	511587,84
	2220090,33
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	16,17

	49
	511571,67
	2220090,33
	
	

	
	
	
	272°56'9"
	1,17

	50
	511571,73
	2220089,16
	
	

	
	
	
	0°6'47"
	5,07

	51
	511576,80
	2220089,17
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,47

	52
	511576,80
	2220082,70
	
	

	
	
	
	0°16'59"
	8,10

	53
	511584,90
	2220082,74
	
	

	
	
	
	262°5'46"
	9,67

	54
	511583,57
	2220073,16
	
	

	
	
	
	183°59'36"
	11,06

	55
	511572,54
	2220072,39
	
	

	
	
	
	266°31'49"
	20,49

	56
	511571,30
	2220051,94
	
	

	
	
	
	264°5'2"
	11,64

	57
	511570,10
	2220040,36
	
	

	
	
	
	260°4'30"
	11,60

	58
	511568,10
	2220028,93
	
	

	
	
	
	258°56'28"
	25,96

	59
	511563,12
	2220003,45
	
	

	
	
	
	264°28'37"
	12,47

	60
	511561,92
	2219991,04
	
	

	
	
	
	318°39'24"
	11,97

	61
	511570,91
	2219983,13
	
	

	
	
	
	324°51'24"
	37,84

	62
	511601,85
	2219961,35
	
	

	
	
	
	243°15'28"
	1,44

	63
	511601,20
	2219960,06
	
	

	
	
	
	325°28'58"
	64,36

	64
	511654,23
	2219923,59
	
	

	
	
	
	326°12'49"
	19,74

	65
	511670,64
	2219912,61
	
	

	
	
	
	326°34'8"
	22,71

	66
	511689,59
	2219900,10
	
	

	
	
	
	325°23'38"
	26,89

	67
	511711,72
	2219884,83
	
	

	
	
	
	326°35'33"
	45,57

	68
	511749,76
	2219859,74
	
	

	
	
	
	323°38'32"
	21,93

	69
	511767,42
	2219846,74
	
	

	
	
	
	248°8'13"
	13,75

	70
	511762,30
	2219833,98
	
	

	
	
	
	327°40'48"
	50,58

	71
	511805,04
	2219806,94
	
	

	
	
	
	61°14'0"
	12,57

	72
	511811,09
	2219817,96
	
	

	
	
	
	327°5'58"
	81,54

	73
	511879,55
	2219773,67
	
	

	
	
	
	328°26'50"
	38,53

	74
	511912,38
	2219753,51
	
	

	
	
	
	327°22'19"
	28,28

	75
	511936,20
	2219738,26
	
	

	
	
	
	62°27'51"
	1,32

	76
	511936,81
	2219739,43
	
	

	
	
	
	321°54'12"
	47,36

	77
	511974,08
	2219710,21
	
	

	
	
	
	294°43'45"
	21,63

	78
	511983,13
	2219690,56
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	31,13

	79
	511983,13
	2219659,43
	
	

	
	
	
	327°47'57"
	58,06

	80
	512032,26
	2219628,49
	
	

	
	
	
	324°42'29"
	20,34

	81
	512048,86
	2219616,74
	
	

	
	
	
	304°15'35"
	22,04

	82
	512061,27
	2219598,52
	
	

	
	
	
	326°52'39"
	46,21

	83
	512099,97
	2219573,27
	
	

	
	
	
	8°48'52"
	3,20

	84
	512103,13
	2219573,76
	
	

	
	
	
	328°27'47"
	54,85

	85
	512149,88
	2219545,07
	
	

	
	
	
	328°54'7"
	100,89

	86
	512236,27
	2219492,96
	
	

	
	
	
	319°15'41"
	27,12

	87
	512256,82
	2219475,26
	
	

	
	
	
	243°59'14"
	14,39

	88
	512250,51
	2219462,33
	
	

	
	
	
	328°8'5"
	78,91

	1
	512317,53
	2219420,67
	
	

	Площадь – 12879,74 кв.м

	Образуемый земельный участок 61:18:0030603:ЗУ2

	43
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	3,00

	46
	511589,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	6,00

	45
	511589,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	3,00

	44
	511586,86
	2220098,84
	
	

	
	
	
	270°0'0"
	6,00

	43
	511586,86
	2220092,84
	
	

	Площадь – 18,00 кв.м

	Образуемый земельный участок 61:18:0030603:ЗУ3

	48
	511587,84
	2220090,33
	
	

	
	
	
	90°0'0"
	2,51

	47
	511587,84
	2220092,84
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	0,98

	43
	511586,86
	2220092,84
	
	

	
	
	
	269°14'29"
	1,51

	42
	511586,84
	2220091,33
	
	

	
	
	
	180°0'0"
	15,23

	41
	511571,61
	2220091,33
	
	

	
	
	
	273°26'2"
	1,00

	49
	511571,67
	2220090,33
	
	

	
	
	
	0°0'0"
	16,17

	48
	511587,84
	2220090,33
	
	

	Площадь – 17,69 кв.м

	Образуемый земельный участок 61:18:0030601:ЗУ1

	89
	511554,01
	2220093,98
	
	

	
	
	
	4°29'38"
	7,40

	90
	511561,39
	2220094,56
	
	

	
	
	
	92°29'5"
	10,15

	91
	511560,95
	2220104,70
	
	

	
	
	
	184°2'32"
	7,52

	92
	511553,45
	2220104,17
	
	

	
	
	
	273°8'45"
	10,21

	89
	511554,01
	2220093,98
	
	

	Площадь – 75,91 кв.м


4. Предложение по установлению сервитутов
В границах полосы отвода для организации строительства линейного объекта определены части земельных участков, стоящих на кадастровом учете.
Одним из способов получения возможности на ограниченное пользование земельного участка или его части - это установление сервитута (публичного сервитута).
В соответствии с пунктом 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ проект межевания территория не включает в себя описание способов предоставления образуемых земельных участков. В соответствии с чем предоставление земельных участков может осуществляться и другими способами в соответствии с действующим законодательством (сервитут, публичный сервитут, аренда и т.п.).
Перечень частей земельного участка приведен в таблице № 4.1.
Таблица № 4.1
	№
 п/п
	Кадастровый 
номер участка
	Категория земель/ Вид разрешенного использования
	Вид права / 
Правообладатель
	Общая площадь

(кв.м)
	Площадь в границах полосы отвода
(кв.м)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	61:18:0030603:253
	Земли населённых пунктов/Для ведения личного подсобного хозяйства
	Долевая собственность/ Борисова Валерия

Андреевна; Долевая собственность/ Борисова Василиса

Андреевна; Долевая собственность/ Шумкин Александр Георгиевич; Долевая собственность/

Борисова Ольга Викторовна
	6003 +/- 27
	402,84


Каталог координат поворотных точек границ частей земельного участка приведен в таблице № 4.2.
Таблица 4.2
	№
	X
	Y
	Дирекционный угол
	Длина (метров)


	1
	2
	3
	4
	5

	ЧЗУ1 (Часть земельного участка 61:18:0030603:253)

	1
	511572,08
	2219991,93
	
	

	
	
	
	84°4'46"
	9,50

	2
	511573,06
	2220001,38
	
	

	
	
	
	77°51'17"
	25,29

	3
	511578,38
	2220026,10
	
	

	
	
	
	82°17'52"
	12,31

	4
	511580,03
	2220038,30
	
	

	
	
	
	84°2'6"
	11,64

	5
	511581,24
	2220049,88
	
	

	
	
	
	87°12'20"
	14,36

	6
	511581,94
	2220064,22
	
	

	
	
	
	152°9'28"
	5,42

	7
	511577,15
	2220066,75
	
	

	
	
	
	262°49'9"
	72,48

	8
	511568,09
	2219994,84
	
	

	
	
	
	323°53'46"
	4,94

	1
	511572,08
	2219991,93
	
	

	Общая площадь: 402,84 кв.м


5. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков
Экспликация формируемых земельных участков и вид разрешенного использования приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
	№ 
п/п
	Номер образуемого земельного участка
	КН существующего земельного участка, кадастрового квартала
	Устанавливаемый вид разрешенного использования
	Общая п
лощадь, кв.м


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	61:18:0030603:ЗУ1
	61:18:0030603
	Трубопроводный транспорт
	12879,74

	2
	61:18:0030603:ЗУ2
	61:18:0030603
	Трубопроводный транспорт
	18

	3
	61:18:0030603:ЗУ3
	61:18:0030603
	Трубопроводный транспорт
	17,69

	4
	61:18:0030601:ЗУ1
	61:18:0030601
	Трубопроводный транспорт
	75,91

	ИТОГО
	12991,34


6. Основные показатели проекта межевания
Таблица № 6
	№

п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значение


	1
	2
	3
	4

	1.
	Общая площадь полосы отвода для организации строительства линейного объекта, в том числе:
территория для объекта инженерной инфраструктуры
зон планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры
	км.м

км.м

км.м
	13394,18
18,00
17,69

	2.
	Общая площадь земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной собственности, для размещения полосы отвода линейного объекта, в том числе:
территория для объекта инженерной инфраструктуры
зон планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры


	км.м
км.м

км.м


	12991,34
18,00
17,69

	3.
	Общая площадь частей земельного участка, образуемых из земельных участков, стоящих на кадастровом учете для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе:
территория для объекта инженерной инфраструктуры
зон планируемого размещения подходов к объектам инженерной инфраструктуры
	км.м
км.м

км.м
	402,84

0

0


Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

