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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2018
№ 1357
   г. Красный Сулин

Об утверждении основной части проекта планировки территории
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», а также постановлением Администрации Красносулинского района от 23.07.2018 № 813 «О подготовке документации по проекту планировки территории», в целях строительства объекта «Размещение резервуаров противопожарного резерва воды и насосной станции на территории ОАО «НЗНП», на территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение», учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о проведении публичных слушаний от 19.11.2018, руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории для размещения объекта «Размещение резервуаров противопожарного резерва воды и насосной станции на территории ОАО «НЗНП» в следующем составе:
1.1. Раздел «Проект планировки территории. Графическая часть» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Положение о размещении объекта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить     на главного архитектора Администрации Красносулинского района Бисаинова А.Р.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит
сектор строительства и архитектуры

Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1357
ПРОЕКТ

 планировки территории. Графическая часть
Чертеж красных линий
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- = TpaHMLa KpACHBIX MMHIA IEMENBHOTD yuacTKa,
COCTOALLEO Ha KaAACTPOBOM yueTe




ЧЕРТЕЖ

границ зон планируемого размещения объекта
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TPaHMLia TeppUTOPYM MPOEKTUPOBAHHS!

——  Tpauya semensHoro yuactia,
COCTOSILLErO Ha KAAACTPOBOM yueTe




Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 2
к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1357
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объекта 
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проект планировки территории выполняется с целью выделения из элемента планировочной структуры территории (зоны планируемого размещения объекта) для строительства объекта: «Размещение резервуаров противопожарного резерва воды и насосной станции на территории                   ОАО «НЗНП».
Строительство проектируемых резервуаров осуществляется на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области и проходит на территории промышленного предприятия вдали от населенных пунктов.

Основные технико-экономические показатели по проекту строительства: 

Участок под размещение заглубленных противопожарного запаса воды, емкостей -1, -2 находится на территории ограниченной                                       с северной части приемо-сдаточного пункта товарной нефти, с южной частью тит 76 действующего предприятия ОАО «Новошахтинский                            завод нефтепродуктов». Участок находится на 882 км+700 м автомагистрали М-19 «Новошахтинск – Майский», Киселевское                      сельское поселение, Красносулинского района, Ростовской области. 

На участке отсутствуют существующие сооружения и сети.
2. Сведения о размещении объекта на 
осваиваемой территории

Земельный участок под строительство резервуаров находится в собственности ОАО «НЗНП».

Проектируемый объект планируется разместить на существующем земельном участке, расположенном на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.
Проектируемый объект привязан к существующей площадке с организованным рельефом.

Проектом предусматривается выравнивание площадки  с юго-западной стороны до отм.219.00.
3. Красные линии планируемого размещения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии, обозначающие границу территории, занятой проектируемым объектом, устанавливаются по границе земельного участка, на котором планируется расположить объект. 

Координаты границ земельного участка с кадастровым номером 61:56:0110002:679 приведен в таблице № 1.

Таблица № 1
	Обозначение характерных точек границы
	Координаты, м
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	
	Х
	У
	
	

	1
	490622,27
	2215492,29
	7.5
	-

	2
	490607,28
	2215477.72
	2.5
	-

	3
	490510.12
	2215576.98
	2.5
	-

	4
	490531.35
	2215597.87
	2.5
	-

	5
	490548.16
	2215581.75
	2.5
	-

	6
	490536.92
	2215571.03
	7.5
	-


Общая площадь земельного участка 2777,0 кв.м
4. Технические характеристики объекта
Проектом предусматриваются следующие решения:

1 Источником снабжения водой, для заполнения резервуаров противопожарного запаса воды, полива зеленых насаждений и т.д., является противопожарный водовод существующий. 

2. Водозабор  и санитарно-защитная зона водозабора и насосной станции I подъема, существующие.

3. Поверхностные сточные воды, со всей территории строительства, по системе водоотводных лотков, дождеприемников и закрытой сети дождевой канализации направляются в существующие очистные сооружения дождевых вод.

4. На  территории строительства запроектированы следующие сети водоснабжения и канализации:

- кольцевая сеть производственно-противопожарного водопровода -                 (I - категория надежности подачи воды).
Параметры проектируемой системы противопожарного водоснабжения:

- максимальный расход воды на наружное пожаротушение существующих зданий и сооружений предприятия – 36.6л/с;

- требуемый напор воды в сети противопожарного водопровода на внутреннее и наружное пожаротушение – 45.0 м.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения:
Водопровод (В2) – кольцевой, система монтируется из стальных электросварных труб Ду 89 мм, с окраской труб эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовке ГФ – 021.
Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
7

