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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2026 № 453
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 19.12.2023 № 1247

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 19.12.2023 № 1247 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию «Красносулинский район», эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025-2029 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приложению.
2. Постановление Администрации Красносулинского района от 29.04.2025 № 145 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации Красносулинского района от 19.12.2023 № 1247» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.



Глава Красносулинского района	 И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района


Приложение 
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 28.05.2026 № 453

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» на 2026-2030 годы

[bookmark: _Hlk174900101]1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы (далее – Техническое задание):
1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
1.6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
1.7. Постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
2. Разработчик проекта инвестиционной программы: Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (далее – ГУП РО «УРСВ).
3. Срок реализации инвестиционной программы: с 01.01.2025 
по 31.12.2029.
4. Проект инвестиционной программы должен соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, указанным в пункте 10 настоящих Правил и содержать следующие разделы:
4.1. Паспорт инвестиционной программы.
4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
4.4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.
4.5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
4.6. План мероприятий по энергосбережению, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СП, СанПиН и другие).
6. Инвестиционная программа должна быть согласована производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7. Разработанный ГУП РО «УРСВ» проект инвестиционной программы направляется на согласование в Администрацию Красносулинского района – заместителю главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.
8. Согласованный Администрацией Красносулинского района проект инвестиционной программы направляется в Региональную службу по тарифам Ростовской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
9. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе:
9.1. Администрации Красносулинского района.
9.2. ГУП РО «УРСВ».
10. Основанием для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
10.1. Внесение изменений в схемы водоснабжения и водоотведения.
10.2. Поступление замечаний к проекту инвестиционной программы при согласовании органами исполнительной власти Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
11. Подключение объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период действия инвестиционной программы будет осуществляться по мере поступления заявок в соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2130.
12. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в приложении № 1.
13. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 2.
14. Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») по приведению качества холодной воды в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21 на 2026-2030 годы представлен в приложении № 3.
15. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в приложении № 4.
16. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения Техническим заданием не предусмотрены.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова


Приложение № 1
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Тариф на питьевую воду для потребителей 
Красносулинского городского поселения х. Малая Гнилуша
Пролетарского сельского поселения Красносулинского района

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	%
	56,53
	56,28
	56,03
	55,78
	55,53

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/куб.м
	1,0500
	1,0500
	1,0500
	1,0500
	1,0500

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт ч/куб.м
	0,1714
	0,1714
	0,1714
	0,1714
	0,1714



Тариф на техническую воду для потребителей
Владимировского сельского поселения, Киселевского сельского поселения, Садковского сельского поселения, Табунщиковского сельского поселения, Ударниковского сельского поселения Красносулинского района

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	36,97
	36,72
	36,47
	36,22
	35,97

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/куб.м
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт ч/куб.м
	1,0748
	1,0748
	1,0748
	1,0748
	1,0748



Тариф для потребителей Садковского сельского поселения, 
Ударниковского сельского поселения Красносулинского района (водоотведение)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Показатели очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт ч/куб.м.
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт ч/куб.м.
	0,0713
	0,0713
	0,0713
	0,0713
	0,0713
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Приложение № 2
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры 
в сфере водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации мероприятия
	Плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

	
	
	
	наименование показателя
	единица измерения
	фактическое значение показателя в текущем периоде
	плановое значение показателя



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Красносулинский район, филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

	1.1.
	Проектирование и строительство ответвлений от магистрального водовода ГГВ (дублирующая ветка) на Ударниковское с.п.(п. Пригородный, п. Октябрьский, п. Первомайский), Пролетарское с.п. (х. Малая Гнилуша), Киселевское с.п. (с. Киселево, х. Черников)
	2029
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,000
	0,000

	1.2
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Киселевское с.п., с. Киселево, ул. Молодежная в районе школы, L=250 м, Ду = 110 мм
	2025
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	37,22
	35,97

	1.3
	Реконструкция водовода по адресу: Красносулинский район, от насосной станции ст-ца Владимировская, с.п. Владимировское, Красносулинского района, L=300 м, Ду = 160 мм
	2026
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	37,22
	35,97

	1.4
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Ударниковское с.п., п. Первомайский, от ВНС до ул. Зеленая, L=250 м, 
Ду = 160 мм
	2026
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	37,22
	35,97

	1.5
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Ударниковское с.п., п. Октябрьский, ул. Парковая, L=570 м, Ду = 110 мм
	2027
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	37,22
	35,97

	1.6
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Садковское с.п., х. Садки, L=630 м, Ду = 110 мм
	2028
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	%
	37,22
	35,97

	1.7
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Владимировское с.п., 
ст-ца Владимировская, ул. Колхозная, L=710 м, Ду = 110 мм
	2029
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

	%
	37,22
	35,97

	1.8
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Табунщиковское с/п, п. Рябиновка,
ул. Советская – Ду 63мм протяженностью 500м, 
ул. Новоселовская – Ду 63мм, протяженностью 430м, 
ул. Розовая – Ду 63мм протяженностью 415м, 
ул. Школьная – Ду 63мм протяженностью 485м, 
ул. Садовая – Ду 63мм протяженностью 377м.
(кадастровый номер: 61:18:0000000:325) 
	2027-2028
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	37,22
	35,97







Приложение № 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Период реализации мероприятия

	1.
	Обеспечение круглосуточного присутствия персонала на объектах ЖКХ
	Учтено в действующем тарифе
	2026-2029

	2.
	Постоянная проверка оборудования объектов ЖКХ средствами видеонаблюдения территории и тревожной кнопкой
	Учтено в действующем тарифе
	2026-2029

	3.
	Военизированная охрана территории опасных объектов
	Учтено в действующем тарифе
	2026-2029
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