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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2019
№ 532
г. Красный Сулин
Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения объекта «Строительство ж/д путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД» на территории Божковского сельского поселения
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», а также постановлением Администрации Красносулинского района от 11.03.2019 № 1290 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории», в целях строительства объекта «Строительство ж/д путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД», расположенного на территории Божковского сельского поселения, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о проведении публичных слушаний от 22.04.2019, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта «Строительство ж/д путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД» в следующем составе:

1.1. Раздел «Проект планировки территории. Графическая часть» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел «Положение о размещении объекта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории для размещения объекта «Строительство ж/д путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД» в следующем составе:

2.1. Раздел «Проект межевания территории. Графическая часть» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.2. Раздел «Проект межевания территории. Пояснительная записка» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Администрации Красносулинского района Бисаинова А.Р.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

сектор строительства и архитектуры 

Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района от 15.05.2019 № 532
ПРОЕКТ

 планировки территории. Графическая часть

Чертеж красных линий

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]YCOBHBIE OBOSHAYEHHA:

Otpasyemas wpackan Aunus

Homep xapakmeproil mouku kpacnod Auruu

3ona cmpoumenbcmaa Aunelnozo oGverma




ЧЕРТЕЖ

границ зон планируемого размещения линейного объекта
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Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 2
к постановлению Администрации Красносулинского района от 15.05.2019 № 532
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проект планировки и межевания территории выполняется с целью выделения из элемента планировочной структуры территории                           (зоны планируемого размещения линейного объекта) для строительства линейного объекта: «Строительство ж/д путей необщего пользования                  ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД»».
Строительство проектируемых железнодорожных путей осуществляется по территории Божковского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области и проходит по незастроенной территории вдали от населенных пунктов.
Основные технико-экономические показатели по проекту строительства:
Категория ж.д. пути, согласно СП 37-13330-2012 - III П.
Вид тяги - тепловозная. Тепловоз серии ЧМЭ - 3,                                 ст. Новомихайловская.
Количество стрелочных переводов: разбираемых - нет, укладываемых - нет.
Профильный объем земляных работ при устройстве ж.д. пути -                  14.375 тыс.м³.
В том числе:
- выемка техногенного грунта - 2.840 тыс.м³ нарезка уступов -                        0.095 тыс.м³;
- насыпь глинистым грунтом (с учетом восполнения техногенного грунта) 9.10 тыс.м³;
- устройство защитного слоя из дренирующего грунта - 2.34 тыс.м³.
Укладка железнодорожного пути - 337,83 м (0,338 км).
Балластировка ж.д. пути щебнем (h-0.35 м) - 0.735 тыс.м³.
Максимальный радиус кривой - 600 м.
Минимальный радиус кривой - 500 м.
Суммарная длина прямых участков - 268,4 м.
Суммарная длина криволинейных участков - 199,65 м.
Минимальная прямая вставка - 58,31 м.

Максимальная величина уклона элемента продольного профиля - 0%.
Максимальная величина разности продольного профиля - 0,4% (ПК0).
Поперечный уклон верха насыпи земляного полотна ж.д. пути из глинистого грунта 40% от оси.
Пути в обе стороны к бровкам земполотна, верх защитного слоя из дренирующего грунта - горизонтальный.
Мероприятия по инженерной подготовке территории строительства - вырезка техногенного слоя грунта в объеме 2840 м³ и восполнение его глинистым грунтом с послойным уплотнением при отсыпке.
Площадь под расположение ж.д. пути (постоянный отвод охранной зоны) - 0,64755 га. (6475,5 м²).
Перечень пересекаемых коммуникаций: ЛЭП 0.4 кВ - ПК3+47.69.
Угол пересечения влево - 41° Угол пересечения вправо - 139° Водовод гл.- 1,40 м. - ПК 3+86,17° Угол пересечения влево - 7.
Угол пересечения вправо - 173°.
2. Сведения о размещении линейного объекта
на осваиваемой территории

Земли под строительство железнодорожных путей необщего пользования находятся в ведении администрации Божковского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.
Земельный участок, предоставляемый для размещения проектируемого объекта, выделяется из состава земель поселения в постоянное пользование на период строительства и для дальнейшей эксплуатации представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям пути.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется на основании Приказа Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», нужд строительства, в зависимости от назначения и категории земель вдоль оси пути (ОСН 3.02.01-97).
Площадь рассматриваемой в рамках проекта планировки территории совпадает с площадью красных линий и составляет 10903 м². Площадь образуемой охранной зоны составляет 6476 м².
Земли отводятся под строительство путей на период строительства (10903 м²) и на период дальнейшей эксплуатации.
3. Красные линии планируемого размещения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых проектируемым линейным объектом, устанавливаются по границам земельных участков, на которых расположены линейные объекты или в соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения линейных объектов.
Каталог координат характерных точек красных линий приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
	Перечень координат характерных точек красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта:

	№ точки
	X
	Y
	Длина линии (м)
	Дирекционный угол

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	513792,62
	2255072,20
	30,888
	120°55'32"

	2
	513776,75
	2255098,70
	18,452
	125°21'19"

	3
	513766,07
	2255113,74
	12,716
	202°00'36"

	4
	513754,28
	2255108,98
	8,619
	240°12'01"

	5
	513750,00
	2255101,50
	68,492
	249°45'27"

	6
	513726,30
	2255037,24
	18,300
	255°52'43"

	7
	513721,84
	2255019,49
	34,805
	258°16'28"

	8
	513714,76
	2254985,41
	28,825
	260°07'10"

	9
	513709,82
	2254957,02
	20,171
	264°11'02"

	10
	513707,77
	2254936,95
	40,410
	265°05'14"

	11
	513704,31
	2254896,69
	60,002
	262°59'07"

	12
	513696,99
	2254837,13
	25,924
	263°41'03"

	13
	513694,13
	2254811,37
	22,087
	265°36'00"

	14
	513692,44
	2254789,35
	22,322
	269°30'16"

	15
	513692,25
	2254767,03
	14,044
	359°35'05"

	16
	513706,29
	2254766,92
	68,294
	086°09'25"

	17
	513710,87
	2254835,06
	60,469
	083°20'49"

	18
	513717,87
	2254895,13
	41,518
	053°58'22"

	19
	513742,29
	2254928,70
	152,067
	070°40'18"

	1
	513792,62
	2255072,20
	
	


4. Характеристики планируемого развития территории

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков: в связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков во временное и (или) постоянное пользование, предусматривать мероприятия по возмещению убытков правообладателям, не требуются.
5. Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых 
к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Трасса проектируемого объекта проходит по незастроенной территории. Объекты капитального строительства на рассматриваемой территории отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов капитального строительства не требуется.
Объектов культурного наследия на проектируемой территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.
На основании федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ                            «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (редакции                   от 03.08.2018) устанавливается охранная зона. Охранные зоны - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта. На основании Приказа Минтранса РФ от 06.08.2008 №126                     «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» для рассматриваемого объекта площадь охранной зоны составляет 6476 м².
Координаты проектируемой охранной зоны приведены в таблице № 2
Таблица № 2

	Перечень координат характерных точек красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта:

	№ точки
	X
	Y
	Длина
линии (м)
	Дирекционный угол

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	513704,87
	2254766,92
	68,956
	086°36'19"

	21
	513708,96
	2254835,76
	71,033
	082°13'56"

	22
	513718,56
	2254906,14
	16,157
	072°17'08"

	23
	513723,47
	2254921,53
	12,611
	080°49'19"

	24
	513725,49
	2254933,98
	58,478
	077°26'10"

	25
	513738,21
	2254991,06
	22,259
	073°49'02"

	26
	513744,41
	2255012,43
	47,352
	070°43'50"

	27
	513760,04
	2255057,13
	44,799
	068°05'37"

	2
	513776,75
	2255098,70
	18,452
	125°21'19"

	3
	513766,07
	2255113,74
	12,716
	202°00'36"

	4
	513754,28
	2255108,98
	8,602
	239°26'21"

	5
	513749,91
	2255101,57
	68,529
	249°50'57"

	6
	513726,30
	2255037,24
	18,300
	255°52'43"

	7
	513721,84
	2255019,49
	34,805
	258°16'28"

	8
	513714,76
	2254985,41
	28,825
	260°07'10"

	9
	513709,82
	2254957,02
	20,171
	264°11'02"

	10
	513707,77
	2254936,95
	40,410
	265°05'14"

	11
	513704,31
	2254896,69
	60,002
	262°59'07"

	12
	513696,99
	2254837,13
	25,924
	263°41'03"

	13
	513694,13
	2254811,37
	22,087
	265°36'00"

	14
	513692,44
	2254789,35
	22,322
	269°30'16"

	15
	513692,25
	2254767,03
	12,628
	359°31'39"

	20
	513704,87
	2254766,92
	
	


6. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:
- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;
- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения - строительная техника;
- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче- смазочными материалами;
- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;
Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются на основании следующих нормативно-методических документов: «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992              № 9, дополненные постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 № 61 «О распространении Правил охраны магистральных трубопроводов на магистральные аммиакопроводы».
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 3
к постановлению Администрации Красносулинского района от 15.05.2019 № 532
ЧЕРТЕЖ

 межевания территории. Графическая часть
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Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 4
к постановлению Администрации Красносулинского района от 15.05.2019 № 532
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту межевания территории размещения линейного объекта «Строительство ж/д путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД»»
1. Общие положения

Проект межевания разработан в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, определенной в проекте планировки территории как земельный отвод, выделяемый для производства работ по объекту «Реконструкция отгрузочного склада угля ОАО «Донуголь» со строительством путей необщего пользования и площадок временного хранения угля». Основной задачей проекта межевания территории линейного объекта является:
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта;
- расчет площадей образуемых земельных участков;
- внесение предложения по установлению границ зон действия планируемых публичных сервитутов.
Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленных филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области.
2. Описание проектного решения

Территория в границах проектирования расположена в кадастровом квартале 61:18:0600004.
Трасса проектируемого объекта пересекает существующие земельные участки.
Сведения о пересекаемых участках приведены в таблице № 3.
Таблица № 3

	№ 
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование ЗУ
	Правообладатель ЗУ
	Площадь, кв.м

	
	
	
	
	ЗУ
	Пересе-чения

	1
	61:18:0600004:727

	Для эксплуатации погрузочной площадки 
	Открытое акционерное
общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской Уголь»
	18885

	330


	2
	61:18:0600004:953

	погрузочно - разгрузочные работы
	Российская Федерация

	42193
	10573


3. Перечень и сведения о образуемых земельных участках

Ширина и протяженность полосы отвода для строительства соответствует границам зоны планируемого размещения линейного объекта.
Земельный отвод целиком располагается на землях существующих земельных участков с установленными границами. В связи, с чем проектом предлагается сформировать части пересекаемых земельных участков с кадастровыми номерами 61:18:0600004:727, 61:18:0600004:953.
Координаты частей земельного участка системе координат МСК-61 приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
	Номера характерных точек
	Координата, X
	Координата, Y


	1
	2
	3

	
	:953/чзу1
	

	1
	513792,62
	2255072,20

	2
	513776,75
	2255098,70

	3
	513766,07
	2255113,74

	4
	513754,28
	2255108,98

	5
	513750,00
	2255101,50

	6
	513726,30
	2255037,24

	7
	513721,84
	2255019,49

	8
	513714,76
	2254985,41

	9
	513709,82
	2254957,02

	10
	513707,77
	2254936,95

	11
	513704,31
	2254896,69

	12
	513696,99
	2254837,13

	13
	513694,13
	2254811,37

	14
	513692,44
	2254789,35

	1н
	513707,79
	2254789,45

	17
	513710,87
	2254835,06

	18
	513717,87
	2254895,13

	19
	513742,29
	2254928,70

	1
	513792,62
	2255072,20

	:727/чзу1

	Номера характерных точек части
	Координата, X
	Координата, Y

	1н
	513707,79
	2254789,45

	14
	513692,44
	2254789,35

	15
	513692,25
	2254767,03

	16
	513706,29
	2254766,92

	1н
	513707,79
	2254789,45


Участки для постановки на учет в ЕРГН формируются на основании сведений о категории земель, границах смежных земельных участков и Правил землепользования и застройки Божковского сельского поселения Красносулинского района.
4. Категория земель и разрешенное использование

По целевому назначению участок строительства железнодорожных путей расположен на землях, относящихся к категориям земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Участок строительства расположен на существующих земельных участках с разрешенным использованием: для эксплуатации погрузочной площадки (участок 61:18:0600004:727) и погрузочно-разгрузочные работы (участок 61:18:0600004:953). Данное разрешенное использование допускает производство работ по строительству линейных сооружений.
В связи с чем проектом межевания предлагается оставить разрешенное использование участков неизменным.
5. Основные технико-экономические показатели
Таблица № 5
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	Значение


	1
	2
	3
	4

	
	Площадь проектируемой территории:
	
	

	1
	земельный отвод во временное пользование
	кв.м
	-

	2
	земельный отвод в постоянное пользование
	кв.м
	10903

	Площадь проектируемой территории по формам собственности:
	

	1
	земли федеральной собственности 
(аренда ОАО «Донуголь»)
	кв.м
	10573

	2
	земли региональной собственности
	кв.м
	-

	3
	земли неразграниченной государственной собственности
	кв.м
	-

	4
	земли частной собственности (ОАО «Донуголь»)
	кв.м
	330

	Площадь проектируемой территории по категории земель:

	1
	земли населенных пунктов
	кв.м
	-

	2
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны
	кв.м
	10903

	3
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	кв.м
	-

	4
	земли лесного фонда
	кв.м
	-

	5
	земли водного фонда
	кв.м
	-

	6
	земли запаса
	кв.м
	-

	7
	земли сельскохозяйственного назначения
	кв.м
	-

	Вид разрешенного использования
	Для эксплуатации погрузочной площадки; погрузочно-разгрузочные работы 


6. Выводы

В результате выполнения расчетов по проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство ж/д путей путей необщего пользования ОАО «Донуголь» при станции Божковская СКЖД - филиала ОАО «РЖД» установлено, что общая площадь земель, выделяемых для строительства линейного объекта составляет 10903 м².
Проектом принято следующее решение:
1. Образовать части пересекаемых земельных участков 727/чзу1, 953/чзу1 общей площадью 10903 кв.м.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
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