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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019
№ 862
г. Красный Сулин

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» на территории Ковалевского сельского поселения
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», а также постановлением Администрации Красносулинского района от 08.05.2019 № 512 «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории», в целях строительства объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км», расположенного на территории Ковалевского сельского поселения, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о проведении публичных слушаний от 22.07.2019, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4                 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» в следующем составе:
1.1. Раздел «Проект планировки территории. Графическая часть» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел «Положение о размещении линейного объекта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» в следующем составе:
2.1. Раздел «Проект межевания территории. Графическая часть» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.2. Раздел «Пояснительная записка к проекту межевания территории» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Администрации Красносулинского района Бисаинова А.Р.

Первый заместитель 
главы Администрации

Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит
отдел строительства и архитектуры

Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района от 31.07.2019 № 862
ПРОЕКТ

 планировки территории. Графическая часть
Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения 
линейного объекта
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СХЕМА

 расположения элементов планировочной структуры
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Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 2
к постановлению Администрации Красносулинского района от 31.07.2019 № 862
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта 
1. Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемого для размещения линейного объекта.
Наименование и основные характеристики сооружения:
1.1. Полное наименование объекта: 

«Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ                 Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км». 

1.2. Адрес (местоположение): Трасса проектируемой линии электропередачи 110 кВ расположена на территории Красносулинского района Ростовской области в 3 км северо-западнее г. Гуково. 

1.3. Длина трассы - 2 км.

1.4. Номинальное напряжение - 110 кВ.

1.5. Передаваемая мощность - 98800 кВт.

1.6. Шифр объекта: 61-5-18-00408969-ЛЭП-ОТР.
1.7. Диспетчерское наименование линии: ВЛ 110 кВ Г18-Г4 с отпайкой на ПС Заря.
1.8. Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».
1.9. Принадлежность к объектам федерального, регионального или местного значения: объект не относится к объектам федерального и регионального значения. 
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км», обеспечит поэтапное техническое присоединение вновь сооружаемых в процессе технического присоединения объектов по производству электрической энергии Общества с ограниченной ответственностью «Второй Ветропарк ФВР» проект «ВЭС Гуково-1» (Гуковская ВЭС), а именно, подключение ПС 35/110 кВ Заря к энергосистеме.

В границах объекта «ВЭС Гуково-1» планируется строительство 26 
ветроэлектрических установок (далее ВЭУ) с единичной установленной мощностью 3,8 МВт, позволяющих рационально использовать территорию площадки строительства и ветровой потенциал, осуществлять выработку электроэнергии с высокими технико-экономическими показателями.

Территория, в отношении которой выполняется подготовка проекта планировки, занимает площадь 25,2 га, в настоящее время свободна от застройки, отнесена действующей редакцией генерального плана к зоне сельскохозяйственного использования.

В границах проектируемой территории частично расположены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, а именно, проектом планировки и межевания территории для строительства объекта: «ВЭС Гуково-1», расположенного в границах  Ковалевского сельского поселения Красносулинского                      района Ростовской области, № 39/07-18-ВФРВ-4-ПП, разработанного                  ООО «УК «Дон ГИС», 2018, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 11.03.2019 № 240.

Данный проект предусматривает размещение 26-ти ветряных электрических установок (ВЭУ), электрической подстанции ПС 35/110 кВ, склада компонентов ВЭУ, технологических проездов, подъездных автомобильных дорог, склада временного хранения и временного стройгородка. 

На каждой из площадок ВЭУ планируется разместить установки мощностью 3,8 МВт; блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) 0,69/35 кВ; монтажную площадку; площадку складирования оборудования; площадку для разворота пожарных машин.

2. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов
Границы зон планируемого размещения проектируемой отпаечной               ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря и совпадают с установленными красными линиями. 

Перечень координат характерных точек красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта, приведены в таблице № 1                  и № 2.

Таблица № 1
	№
	X
	Y
	Длина
	Угол

	1
	516 571,08
	2 225 755,50
	40,87
	325°08'37"

	2
	516 604,62
	2 225 732,14
	426,16
	231°13'09"

	3
	516 337,70
	2 225 399,93
	223,03
	174°35'03"

	4
	516 115,67
	2 225 420,98
	1062,69
	154°34'21"

	5
	515 155,92
	2 225 877,27
	40,45
	064°34'08"

	6
	515 173,29
	2 225 913,80
	1055,58
	334°34'19"

	7
	516 126,61
	2 225 460,56
	195,38
	354°31'42"

	8
	516 321,10
	2 225 441,93
	401,02
	051°26'17"

	1
	516 571,08
	2 225 755,50
	
	


Таблица № 2

	№
	X
	Y
	Длина
	Угол


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	516571,08
	2225 755,5
	40,87
	325°08'37"

	2
	516604,62
	2225 732,14
	426,16
	231°13'09"

	3
	516337,7
	2225 399,93
	223,03
	174°35'03"

	4
	516115,67
	2225 420,98
	1062,69
	154°34'21"

	5
	515155,92
	2225 877,27
	40,45
	064°34'08"

	6
	515173,29
	2225 913,8
	1055,58
	334°34'19"

	7
	516126,61
	2225 460,56
	195,38
	354°31'42"

	8
	516321,1
	2225 441,93
	401,02
	051°26'17"

	1
	516571,08
	2225 755,5
	 
	 


Проектом планировки «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» из зон планируемого размещения линейных объектов не планируется перенос (переустройство) существующих линейных объектов.

3. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения
В составе планируемого к размещению линейного объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» отсутствуют объекты капитального строительства, к которым определяются предельные параметры застройки. 

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Реализация проекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры            № 42 ВЛ 110кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» не окажет негативного воздействия на здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Согласно результатам инженерно-геодезических изысканий (Отчета об инженерно-геодезических изысканиях) - в зоне проектируемой трассы отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, а так же проложенные инженерные коммуникации и автодороги.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км» отсутствует в связи с отсутствием таких объектов в границах проектирования.


В соответствии со сведениями Правительства Ростовской области комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области (комитет по охране ОКН области), письмо исходящий                              от 27.05.2019 № 1-1670, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не разрабатывались.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды
Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды будет установлена проектной документацией.
В соответствии со сведениями о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального значения на проектируемой территории департамента Федеральной службы по природопользованию по Южному Федеральному округу (исходящее                         от 17.04.2019 № 03-08/1412) особо охраняемые территории федерального значения отсутствуют в границах проектируемой территории.

В соответствии со сведениями о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на проектируемой территории (исходящее от 24.04.2019 № 28.3-3.3/1236), особо охраняемые территории регионального и местного значения отсутствуют в границах проектируемой территории.

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия, не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

В целях охраны природы необходимо выполнить следующие условия:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых мест и строительных отходов;

- использование только специальных установок для подогрева воды, материалов;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насаждений;

обрезки труб вывозятся;

- обслуживание автотранспортных средств и механизмов должно производиться специализированными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии;

- соблюдение требований местных органов охраны природы. 
Земляные работы вблизи зеленых насаждений необходимо производить вручную. Снос деревьев и кустарников производить в осенне-зимний период с одновременным вывозом порубочных остатков. Сохраняемые деревья в зоне работ оградить деревянными щитами. После окончания основных работ строительная организация должна благоустроить территорию:

- произвести полную очистку территории от строительного мусора, временных сооружений и приспособлений;

- спланировать территорию;

- восстановить дорожную конструкцию и дренажную сеть.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

При проведении строительных работ и дальнейшей эксплуатации линейного сооружения необходимо осуществлять мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Разработка необходимых мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне будет проведена на стадии подготовки проектной документации по строительству объекта.
Управляющий делами 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межевания территории
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования.
Подготовка проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км», расположенного в 3 км северо-западнее г. Гуково на территории Ковалевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области, выполнена в целях формирования земельных участков, предназначенных для строительства (эксплуатации) линейного объекта в соответствии с действующим земельным законодательством с учетом сложившегося землепользования на проектируемой территории.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории «Строительство отпаечной ВЛ 110 кВ                 от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря, ориентировочной протяжённостью 2 км».
Зона планируемого размещения отпаечной ВЛ 110 кВ от опоры № 42 ВЛ 110 кВ Г18-Г4 к ПС 35/110 кВ Заря на период строительства представляет собой полосу отвода, шириной 40 метров (по 20 метров в обе стороны от оси проектируемого объекта), площадью 6,8 га и включает в себя зону производства работ (монтажную зону), формируемую в целях размещения отвалов грунта (минерального грунта, плодородного и потенциально плодородного слоя почвы), проезда техники, размещения временных зданий, сооружений и площадок складирования материалов и зону размещения проектируемых объектов на период эксплуатации. 

Зона планируемого размещения проектируемой ВЛ 110 кВ проходит в кадастровом квартале 61:18:060001 по земельным участкам со следующими кадастровыми номерами: 61:18:0600001:39, 61:18:0600001:40, 61:18:0600001:41, входящими в единое землепользование 61:18:0600001:43 (таблица № 3)

Таблица № 3
	[image: image1.png]


№
	Кадастровый номер ЗУ
	Кадастровый номер входящего ЗУ
	Категория 
земель
	Разрешенное использование
	Вид собственности
	Площадь, кв.м

	1
	61:18:0600001:43
	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для сельскохозяйственного назначения
	Общедолевая собственность, аренда
ООО «Изумруд»
	7216832

	1.1
	
	61:18:0600001:39
	
	
	
	653012

	1.2
	
	61:18:0600001:40
	
	
	
	650680

	1.3
	
	61:18:0600001:41
	
	
	
	250393


На основании статьи 39, 37 Земельного кодекса РФ на период строительства ЛЭП 110 кВ планируется с собственниками (землепользователями) заключить соглашение о сервитуте на части земельных участков для использования территорий, в границах зоны производства работ (таблица 4).

Таблица № 4
	№
	Кадастровый номер ЗУ
	Кадастровый номер входящего ЗУ
	Образуемая часть
	Площадь части ЗУ, кв.м

	1
	61:18:0600001:43
	
	
	

	1.1
	
	61:18:0600001:39
	:39/чзу1
	29635

	1.2
	
	61:18:0600001:40
	:40/чзу1
	27381

	1.3
	
	61:18:0600001:41
	:41/чзу1
	10663

	ВСЕГО
	
	67679


В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Земельного Кодекса использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линий электропередачи на основании сервитута, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Координаты частей входящих земельных участков для целей установления сервитута приведены в таблицах № 5, № 6, № 7.

Таблица № 5
	образуемой части:39/чзу1

	№
	X
	Y

	1
	516 571,08
	2 225 755,50

	2
	516 321,10
	2 225 441,93

	3
	516 126,61
	2 225 460,56

	4
	516 023,89
	2 225 509,40

	5
	516 010,48
	2 225 470,99

	6
	516 115,67
	2 225 420,98

	7
	516 337,70
	2 225 399,93

	8
	516 604,62
	2 225 732,14

	1
	516 571,08
	2 225 755,50


Таблица № 6
	образуемой части:40/чзу1

	№
	X
	Y

	1
	516 023,89
	2 225 509,40

	2
	515 409,82
	2 225 801,34

	3
	515 401,72
	2 225 760,41

	4
	516 010,48
	2 225 470,99

	1
	516 023,89
	2 225 509,40


Таблица № 7
	образуемой части:41/чзу1

	№
	X
	Y

	1
	515 409,82
	2225801,34

	2
	515 206,02
	2225898,24

	3
	515 205,79
	2225897,04

	4
	515 196,46
	2225898,78

	5
	515 197,15
	2225902,46

	6
	515 192,17
	2225904,83

	7
	515 191,64
	2225903,27

	8
	515 186,90
	2225904,87

	9
	515 187,62
	2225906,99

	10
	515 173,29
	2225913,8

	11
	515 161,49
	2225888,43

	12
	515 170,88
	2225887,02

	13
	515 169,47
	2225877,63

	14
	515 160,08
	2225879,04

	15
	515 160,66
	2225882,92

	16
	515 159,64
	2225883,28

	17
	515 157,81
	2225878,63

	18
	515 156,77
	2225879,05

	19
	515 155,92
	2225877,27

	20
	515 401,72
	2225760,41

	1
	515 409,82
	2225801,34


После завершения строительства ВЛ 110 кВ и регистрации права собственности на сооружение, под опорами ВЛ необходимо сформировать многоконтурные земельные участки, способом раздела исходных земельных участков 61:18:0600001:39, 61:18:0600001:40, 61:18:0600001:41. Выделенные земельные участки будут предоставлены собственнику линейного сооружения в долгосрочное землепользование по соглашению с собственниками вышеуказанных земельных участков. 

Планировочными решениями, исходя из укрупненных характеристик (количество опор на трассу, разницу в условной цене, продолжительность установки), при строительстве ВЛ 110 кВ предлагается применить комбинированный тип опор: 

- в качестве промежуточных железобетонных опор применяются опоры марки 1,2ПБ110-3 исп. 6 (типовой проект 3.407.1-175.1-12 СБ); 

- в качестве концевых и анкерно-угловых металлических опор применить опоры марки 1У110-3 (типовой проект 3.407.2-170.3 13 КМ);
- в качестве ответвительной анкерной опоры применяется опора марки 1У1110-7+5 (типовой проект 3.407.2-166. 2 01 КМ).


В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003                     № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» установлены минимальные размеры земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ.


Конфигурация земельного участка определена как контур, отстоящий на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.


Таким образом, площадь земельного участка для промежуточных железобетонных опор марки 1,2ПБ110-3 составляет 6 м², для анкерных металлических опор марки 1У110-3 составляет 36 м², для анкерных металлических ответвительных опор марки 1У110-7+5 составляет 58 м². 


Проектом межевания территории предусмотрено образование многоконтурных земельных участков способом раздела входящих земельных участков 61:18:0600001:39, 61:18:0600001:40, 61:18:0600001:41.

 Общая площадь земельных участков, выделяемых под опорами ВЛ 110 кВ составляет 262 м². Характеристики образуемых земельных участков приведены в таблице № 8.
Таблица № 8

	Характеристики образуемых земельных участков (долгосрочная аренда)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кадастровый № ЗУ (исходного)
	Кадастровый
№ ЗУ (исходящего)
	Категория земель
	Образуемый земельный участок
	Площадь кв.м

	1
	61:18:0600001:43

	1.1
	
	61:18:0600001:39
	сельхозназначения
	:39:ЗУ1 (многоконтурный)
	150

	
	:39:ЗУ1(1)
	6

	
	:39:ЗУ1(2)
	6

	
	:39:ЗУ1(3)
	6

	
	:39:ЗУ1(4)
	6

	
	:39:ЗУ1(5)
	6

	
	:39:ЗУ1(6)
	36

	
	:39:ЗУ1(7)
	6

	
	:39:ЗУ1(8)
	6

	
	:39:ЗУ1(9)
	36

	
	:39:ЗУ1(10)
	6

	1.2
	
	61:18:0600001:40
	сельхозназначения
	:40:ЗУ1 (многоконтурный)
	42

	
	:40:ЗУ1(1)
	6

	
	:40:ЗУ1(2)
	6

	
	:40:ЗУ1(3)
	6

	
	:40:ЗУ1(4)
	6

	
	:40:ЗУ1(5)
	6

	
	:40:ЗУ1(6)
	6

	
	:40:ЗУ1(7)
	6

	1.3
	 
	61:18:0600001:41
	сельхозназначения
	:41:ЗУ1 (многоконтурный)
	70

	 
	:41:ЗУ1(1)
	6

	
	:41:ЗУ1(2)
	6

	
	:41:ЗУ1(3)
	58

	ВСЕГО
	 
	262


В соответствии со статьей 11 федерального закона от 03.08.2018                     № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» предоставление земельных участков в целях размещения линейных объектов федерального, регионального и местного значения осуществляется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории независимо от принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом не допускается размещение таких линейных объектов в границах определенных земель, зон, на определенной территории.

Одновременно с регистрацией права лица, которому предоставлен земельный участок, указанный в части 1 настоящей статьи, в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о принадлежности такого земельного участка к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, за исключением случаев, если такой земельный участок отнесен к категории земель населенных пунктов. При этом принятие решения о переводе земельного участка из одной категории земель в другую категорию или об отнесении земельного участка к определенной категории земель не требуется.

Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков под опорами ВЛ 110 кВ приведены в таблицах № 9, № 10, № 11

Таблица № 9
	Координаты границы образуемого земельного участка 61:18:0600001:39:ЗУ1

	:39:ЗУ1(1)

	№
	X
	Y


	1
	2
	3

	1
	516 582,58
	2 225 732,27

	2
	516 578,05
	2 225 736,21

	3
	516 574,11
	2 225 731,68

	4
	516 578,64
	2 225 727,75

	1
	516 582,58
	2 225 732,27

	:39:ЗУ1(2)

	1
	516 546,42
	2 225 690,17

	2
	516 544,37
	2 225 691,61

	3
	516 542,94
	2 225 689,57

	4
	516 544,99
	2 225 688,13

	1
	516 546,42
	2 225 690,17

	:39:ЗУ1(3)

	1
	516 499,81
	2 225 631,96

	2
	516 497,76
	2 225 633,40

	3
	516 496,33
	2 225 631,36

	4
	516 498,38
	2 225 629,92

	1
	516 499,81
	2 225 631,96

	:39:ЗУ1(4)

	1
	516 437,25
	2 225 553,73

	2
	516 435,20
	2 225 555,17

	3
	516 433,77
	2 225 553,13

	4
	516 435,82
	2 225 551,69

	1
	516 437,25
	2 225 553,73

	:39:ЗУ1(5)

	1
	516 374,88
	2 225 475,74

	2
	516 372,83
	2 225 477,18

	3
	516 371,40
	2 225 475,14

	4
	516 373,45
	2 225 473,70

	1
	516 374,88
	2 225 475,74

	:39:ЗУ1(6)

	1
	516 333,69
	2 225 421,10

	2
	516 329,16
	2 225 425,04

	3
	516 325,22
	2 225 420,51

	4
	516 329,75
	2 225 416,58

	1
	516 333,69
	2 225 421,10

	:39:ЗУ1(7)

	1
	516 264,05
	2 225 428,42

	2
	516 261,56
	2 225 428,42

	3
	516 261,56
	2 225 425,92

	4
	516 264,05
	2 225 425,92

	1
	516 264,05
	2 225 428,42

	:39:ЗУ1(8)

	1
	516 196,79
	2 225 434,88

	2
	516 194,30
	2 225 434,88

	3
	516 194,30
	2 225 432,38

	4
	516 196,79
	2 225 432,38

	1
	516 196,79
	2 225 434,88

	:39:ЗУ1(9)

	1
	516 125,15
	2 225 442,16

	2
	516 119,76
	2 225 444,79

	3
	516 117,13
	2 225 439,39

	4
	516 122,52
	2 225 436,76

	1
	516 125,15
	2 225 442,16

	:39:ЗУ1(10)

	1
	516 059,55
	2 225 471,37

	2
	516 057,35
	2 225 472,54

	3
	516 056,18
	2 225 470,34

	4
	516 058,39
	2 225 469,17

	1
	516 059,55
	2 225 471,37


Таблица № 10

	Координаты границы образуемого земельного участка 61:18:0600001:40:ЗУ1

	:40:ЗУ1(1)


	1
	2
	3

	1
	515 996,39
	2 225 501,45

	2
	515 994,19
	2 225 502,62

	3
	515 993,02
	2 225 500,42

	4
	515 995,23
	2 225 499,25

	1
	515 996,39
	2 225 501,45

	:40:ЗУ1(2)

	1
	515 906,08
	2 225 544,34

	2
	515 903,88
	2 225 545,51

	3
	515 902,71
	2 225 543,31

	4
	515 904,92
	2 225 542,14

	1
	515 906,08
	2 225 544,34

	:40:ЗУ1(3)

	1
	515 815,75
	2 225 587,34

	2
	515 813,50
	2 225 588,44

	3
	515 812,41
	2 225 586,20

	4
	515 814,65
	2 225 585,11

	1
	515 815,75
	2 225 587,34

	:40:ЗУ1(4)

	1
	515 725,41
	2 225 630,29

	2
	515 723,16
	2 225 631,39

	3
	515 722,07
	2 225 629,15

	4
	515 724,31
	2 225 628,06

	1
	515 725,41
	2 225 630,29

	:40:ЗУ1(5)

	1
	515 635,11
	2 225 673,22

	2
	515 632,86
	2 225 674,32

	3
	515 631,77
	2 225 672,08

	4
	515 634,01
	2 225 670,99

	1
	515 635,11
	2 225 673,22

	:40:ЗУ1(6)

	1
	515 544,82
	2 225 716,15

	2
	515 542,57
	2 225 717,25

	3
	515 541,48
	2 225 715,01

	4
	515 543,72
	2 225 713,92

	1
	515 544,82
	2 225 716,15

	:40:ЗУ1(7)

	1
	515 454,39
	2 225 759,17

	2
	515 452,14
	2 225 760,27

	3
	515 451,05
	2 225 758,03

	4
	515 453,29
	2 225 756,94

	1
	515 454,39
	2 225 759,17


Таблица № 11

	Координаты границы образуемого земельного участка 61:18:0600001:41:ЗУ1

	:41:ЗУ1(1)

	1
	515 364,17
	2 225 802,03

	2
	515 361,92
	2 225 803,13

	3
	515 360,83
	2 225 800,89

	4
	515 363,07
	2 225 799,80

	1
	515 364,17
	2 225 802,03

	:41:ЗУ1(2)

	1
	515 273,89
	2 225 844,97

	2
	515 271,64
	2 225 846,07

	3
	515 270,55
	2 225 843,83

	4
	515 272,79
	2 225 842,74

	1
	515 273,89
	2 225 844,97

	:41:ЗУ1(3)

	1
	515 186,98
	2 225 889,10

	2
	515 180,17
	2 225 892,43

	3
	515 176,84
	2 225 885,60

	4
	515 183,66
	2 225 882,28

	1
	515 186,98
	2 225 889,10


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
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